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Принятые определения и сокращения:

Звуковой сигнал (сигнализация) – Включение сирены (клаксона).

Световой сигнал (сигнализация) – Включение фонарей - указателей поворотов.

ПC(1) – Программирование системы (номер уровня в Таблице 6).

А/м – Автомобиль.
Срабатывание датчика – Получение сигнала от датчика при регистрировании воздействия.

Блокировка двигателя – Режим работы системы, при котором невозможен запуск двигателя либо происходит глушение работающего двигателя а/м.

Светодиод – Красный светоизлучающий индикатор режимов работы системы.

ЗИ – Встроенный звуковой излучатель. 

Штатная (система, кнопка, функция и т.д.) – Предусмотренная в а/м заводом изготовителем.

CAN-шина – Цифровая двупроводная информационная шина передачи данных между блоками и системами в а/м.
1. Назначение и  основные возможности системы.
Автомобильная охранно-противоугонная система AGT-007M (далее система) предназначена для защиты а/м от несанкционированного проникновения, угона и насильственного захвата в пути. Наряду с охранно-противоугонными, система обладает функциями преобразования сигналов CAN-шины в сигналы выходных каналов для подключения другого дополнительного оборудования. Ниже представлен краткий перечень возможностей и особенностей системы.

· Три основных независимых режима: «ОХРАНА», «ИММОБИЛАЙЗЕР» и «АНТИ-ОГРАБЛЕНИЕ» с возможностью включения/отключения работы каждого

· Управление системой штатным радио-брелоком и штатными кнопками а/м

· Идентификация владельца по PIN-коду (программируемая последовательность нажатия определенных штатных клавиш а/м) с возможностью изменения 

· Светодиодная индикация всех режимов работы

· Встроенный трехосный  двузоновый датчик ускорения (удара) с регулировкой чувствительности каждой зоны
· Возможность подключения дополнительного двузонового датчика
· Возможность дистанционного включения режима «ОХРАНА» с отключенными датчиками

· Защита от систематического включения режима «ТРЕВОГА»

· Возможность бесшумного включения/выключения режима «ОХРАНА»

· Память и индикация причин включения режима «ТРЕВОГА»

· Встроенное реле блокировки двигателя с программированием режима включения (при включении зажигания или при начале движения а/м)

· Аварийное отключение режимов «ОХРАНА» и «ТРЕВОГА» PIN-кодом.

· Отключение активного состояния в режимах «ИММОБИЛАЙЗЕР» и «АНТИ-ОГРАБЛЕНИЕ» PIN-кодом.

· Сервисный режим для временного отключения режимов «ОХРАНА», «ИММОБИЛАЙЗЕР», «АНТИ-ОГРАБЛЕНИЕ» и «ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ»
· Малые габариты блока, и быстрое  подключение с минимальным вмешательством в штатную электропроводку а/м

Система может устанавливаться на автомобили, представленные на первой странице и оборудованные радио-брелоками с раздельными кнопками закрывания и открывания а/м. Ниже подробно описываются все режимы и функции системы, порядок и особенности подключения и программирования.
2. Режим «ОХРАНА». 

Режим работы системы, при котором осуществляется блокировка работы двигателя и включается оповещение световой и звуковой сигнализацией при попытке несанкционированного открывания дверей, капота, багажника, включения зажигания, прерывания питания, а также при срабатывании встроенного или дополнительно установленного датчика закрытого ключом или штатным радио-брелоком а/м. Работа режима определяется через ПС(1). Ниже описаны все особенности режима «ОХРАНА».

2.1 Включение режима «ОХРАНА». Для включения режима необходимо закрыть все двери, капот и багажник, и затем закрыть центральный замок а/м одним из следующих 3-х способов: 

· Нажать кнопку закрывания на штатном радио-брелоке

· Закрыть дверь ключом

· Нажать кнопку на внешней ручке двери (при наличии системы Kessy («свободные руки»))


При этом штатная система а/м подтвердит закрывание однократным световым сигналом. Если в момент закрывания какие-то двери (кроме водительской), капот или багажник не были закрыты, то центральный замок все равно закроется, а световой сигнал подтверждения пройдет по закрытию последней незакрытой двери, капота или багажника. Далее через 1 секунду система оповестит коротким звуковым сигналом (определяется через ПС(4)) о включении режима «ОХРАНА». Затем включится блокировка двигателя (режим блокирования двигателя определяется через ПС(6)) и задержка на 20 секунд, в течении которой светодиод будет гореть непрерывно, после чего под охрану берутся двери, капот, багажник, замок зажигания, состояние питания и датчики.  Светодиод начнет давать короткие двойные вспышки  с интервалом 4 секунды. 

2.2 Охрана с отключенными датчиками. Если необходимо отключить регистрирование срабатываний от датчиков (животное в машине, гроза, шумная улица и прочее), то перед  включением режима «ОХРАНА» не более чем за 3 секунды необходимо нажать кнопку открывания на штатном радио-брелоке. В этом случае о включении режима «ОХРАНА» система оповестит cдвоенным коротким звуковым (определяется через ПС(4)), и датчики под охрану браться не будут. При этом светодиод после 20-ти секундной задержки  включения режима «ОХРАНА» будет давать короткие одинарные вспышки вместо обычных двойных.

2.3 Режим «ТРЕВОГА». Данный режим определяется включением звуковой сигнализации на 20 секунд и периодическим включением световой на 2 минуты при открывании двери, капота, багажника, включении зажигания, прерывании питания, срабатывании внутренней зоны датчиков во время включенного режима «ОХРАНА». При этом интервал между вспышками светодиода сокращается с 4-ех секунд до 2-ух и будет таким до выключения режима «ОХРАНА». Для досрочного отключения режима «ТРЕВОГА» необходимо нажать кнопку закрывания на штатном радио-брелоке*, или полностью выключить режим «ОХРАНА» (см. п.п.2.5, 2.6 ). После выключения режима «ТРЕВОГА» (истекло время или нажата кнопка закрывания на радио-брелоке) выдерживается пауза 5 секунд до готовности к очередному включению, в течении которой светодиод будет гореть непрерывно. Максимальное количество включений режима «ТРЕВОГА»:

· От дверей, капота, багажника, зажигания  – 5 раз.

· От зоны тревоги датчика – по 5 раз для каждого датчика, причем интервал времени до следующего возможного включения  режима «ТРЕВОГА» после каждого раза увеличивается и составляет соответственно: 3, 5, 10 и 20 минут. 



Максимально возможное количество включений режима «ТРЕВОГА» за время включенного режима «ОХРАНА» – 15 раз. 



После отключения и включения питания системы в режиме «ОХРАНА», система останется в режиме «ОХРАНА», и сразу включится режим «ТРЕВОГА», и дальнейшее максимально возможное количество включений составит опять 15 раз.

* Кроме VW Polo Sedan

2.4 Двузоновый режим работы датчиков. В режиме «ОХРАНА» вход системы для дополнительно подключенного датчика настроен на двузоновый режим работы. Активное состояние входа до 0,5 секунды определяет срабатывание зоны предупреждения, а больше 0,5 – зоны тревоги.  Срабатывание  зоны предупреждения заключается в коротком включении звуковой сигнализации на время активного состояния датчика (0.1 - 0.5 сек). Срабатывание зоны тревоги включает режим «ТРЕВОГА». 

Двузоновый режим работы встроенного датчика аналогичен работе дополнительного, только чувствительность зоны предупреждения настраивается через ПС(8), а зоны тревоги через ПС(9). Подробно регулировка чувствительности для каждой зоны описана в п.п.7.1. 
2.5 Выключение режима «ОХРАНА» и индикация причин включения режима «ТРЕВОГА». Выключить режим «ОХРАНА» возможно одним из следующих способов:

· Нажать кнопку открывания на штатном радио-брелоке

· Открыть двери через систему Kessy («свободные руки») при наличии последней


При этом штатная система а/м откроет центральный замок, и подтвердит это двукратным световым сигналом. Далее через 1 секунду система оповестит короткими двукратными (если не было включений режима «ТРЕВОГА») или трехкратными (если были) звуковыми  сигналами о выключении режима «ОХРАНА» (определяется через ПС(4)). Затем, если были включения режима «ТРЕВОГА», светодиод будет давать серии коротких вспышек до включения зажигания или повторного включения режима «ОХРАНА». Количество вспышек в серии будет соответствовать причине включения режима «ТРЕВОГА»:

1 - Открывалась водительская дверь

2 - Открывалась пассажирская дверь

3 - Открывалась задняя левая дверь

4 - Открывалась задняя правая дверь

5 - Открывался капот

6 - Открывался багажник или заднее стекло 

7 - Включалось зажигание

8 - Отключалось питание

9 - Срабатывала зона тревоги дополнительного Датчика

10 - Срабатывала зона тревоги встроенного Датчика



При включении зажигания, а также при повторном включении режима «ОХРАНА» информация о причинах включения режима «ТРЕВОГА» обнуляется.



При открывании багажника штатным радио-брелоком или через систему Kessy («свободные руки») в  режиме «ОХРАНА», режим «ТРЕВОГА» включаться не будет, в том числе и от срабатывания датчиков до закрывания багажника. При этом светодиод будет гореть постоянно.



Если после выключения  режима «ОХРАНА» в течении некоторого времени (20-40 секунд) не будет открыта дверь (багажник) или не будет включено зажигание, то вновь включится режим «ОХРАНА».

2.6 Аварийное выключение режима «ОХРАНА». В случае неработоспособности штатного радио-брелока (неисправность, разряжена батарейка и прочее), для выключения режима «ОХРАНА» необходимо ключом открыть водительскую дверь, при этом включится режим «ТРЕВОГА». Далее включить зажигание и набрать PIN-код (см. п.6). При правильном наборе режимы «ТРЕВОГА» и «ОХРАНА» отключатся.

3. Режим «ИММОБИЛАЙЗЕР».

Режим работы системы, при котором осуществляется блокировка работы двигателя если зажигание было выключено более 20 секунд, а также сразу после выключения режима «ОХРАНА» или при прерывании питания системы. Состояние блокировки индицируется при включенном зажигании односекундными вспышками светодиода с интервалом 1 секунда. Блокировка выключается набором PIN-кода при включенном зажигании (см. п.6). Если при наборе допущена ошибка, необходимо выключить и включить зажигание, и заново набрать PIN-код. Режим блокирования двигателя определяется через ПС(6).

4. Режим «АНТИ-ОГРАБЛЕНИЕ».

Режим работы системы, при котором осуществляется блокировка работающего двигателя при попытке насильственного захвата а/м в пути. Работа режима определяется через ПС(3) и состоит из 4-х этапов:

1. Активирование. Произошло открывание водительской или любой двери (багажника) (определяется через ПС(7)) после того, как дверь или двери (багажник) были закрыты, двигатель заведен, и а/м начал движение (определяется через ПС(7)). Светодиод при этом начнет давать короткие вспышки с интервалом 1 секунда.

2. Безопасный пробег. Движение а/м на расстояние примерно 50-100 метров. Светодиод будет работать как на первом  этапе.

3. Предупреждение. 30 секундный интервал времени до глушения двигателя, сопровождающийся  световыми сигналами. На данном этапе интервал между вспышками светодиода сократится в два раза.
4. Блокировка двигателя. Глушение двигателя с включением звуковых и световых сигналов. После блокировки двигателя сирена включится на 20 секунд а световая аварийная сигнализация на 2 минуты, затем звуковая и световая сигнализация будут работать только при включенном зажигании. Интервал между вспышками светодиода сократится еще в два раза.

На любом этапе последовательность работы режима может быть прервана и отменена вводом PIN-кода (см. п.6). Прерывание питания в процессе выполнения 2 или 3 этапа сразу активирует 4 этап. 

5. Режим «СЕРВИС».

Режим работы системы, при котором осуществляется временное отключение работы режимов «ОХРАНА», «ИММОБИЛАЙЗЕР», «АНТИ-ОГРАБЛЕНИЕ» и «ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ», а также функции выходных каналов 1 и 4 (см. п.8). Данный режим используется при передаче а/м на станцию технического обслуживания. Включение/выключение режима «СЕРВИС» осуществляется нажатием не позднее 10 секунд после включения зажигания и выключенном режиме   «ИММОБИЛАЙЗЕР» (см. п.3) кнопки открывания а/м на водительской двери или дополнительной кнопки, и удержанием ее около 5 секунд до появления звуковых сигналов. При включении звуковая сигнализация даст один сигнал, а при выключении – два. Включенное состояние индицируется длинными  вспышками светодиода с короткими интервалами при включенном зажигании.

6. PIN-код.

PIN-код представляет собой определенную пользователем последовательность нажатия штатных кнопок а/м при включенном зажигании, и применяется в качестве идентификации владельца в следующих случаях:

· Для аварийного отключения режима «ОХРАНА»
· Для отключения блокировки двигателя в режиме «ИММОБИЛАЙЗЕР»
· Для отключения активной фазы в режиме «АНТИ-ОГРАБЛЕНИЕ»
· Для изменения установок в режиме «ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ»
Набор возможных кнопок в последовательности PIN-кода для конкретного а/м представлен в Таблице 1. Число нажатий в последовательности должно быть в диапазоне от 1 до 10. 

Начальная заводская установка PIN-кода – два раза нажать внутрисалонную кнопку открывания дверей или дополнительную кнопку*. Изменить PIN-код можно через ПС(10) (См. п. 7.2 Алгоритм изменения PIN-кода).

*    Дополнительная кнопка дублирует штатную внутрисалонную кнопку открывания дверей, и требует обязательной установки на а/м, у которых
     нет в перечне доступных кнопок для PIN-кода кнопки открывания центрального замка (см. Таблицу 1).
7. Режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ».

Данный режим предназначен для индивидуальной настройки системы пользователем, и предусматривает 10 уровней программирования (с 1-го по 10-й)  для включения/отключения работы тех или иных режимов, установки необходимых параметров, настройки встроенного датчика, а также изменения PIN-кода системы. 

Для входа в режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ» необходимо в  течении  10  секунд  три раза выключить и включить зажигание. Светодиод загорится. Далее в течении 30 секунд необходимо набрать PIN-код. Если PIN-код не набран, или набран неправильно, то по истечении 30 секунд светодиод потухнет, и последовательность действий для входа в режим программирования необходимо повторить сначала. При правильном наборе светодиод потухнет и начнет давать одну вспышку с интервалом 2 секунды, что означает переход на первый уровень программирования, а ЗИ количеством тональных сигналов покажет запрограммированное ранее значение согласно Таблицы 6. Для изменения (выбора следующего) значения необходимо нажать внутрисалонную кнопку закрывания/открывания центрального замка или дополнительную кнопку, при этом ЗИ количеством тональных сигналов покажет новое выбранное значение и так далее пока не будет выбрано нужное значение. Переход на следующий уровень программирования осуществляется выключением и включением зажигания с интервалом не более 5 секунд, при этом количество вспышек светодиода будет соответствовать номеру выбранного уровня. После 10-го уровня система вновь перейдет на 1-й уровень. Для выхода из режима программирования необходимо выключить зажигание более чем на 5 секунд.

Все запрограммированные данные записываются в энергонезависимую память, и сохраняются при отключении питания.

7.1 
Алгоритм настройки чувствительности встроенного датчика ускорения (удара) (8-й и 9-й уровни программирования)

Для каждой зоны датчика в системе определено 9 уровней чувствительности (1 - выключенное состояние зоны, 2 - минимальная чувствительность, 9 - максимальная чувствительность). Для настройки чувствительности зоны предупреждения необходимо выбрать 8-й уровень программирования (8 вспышек светодиода), а для настройки чувствительности зоны тревоги - 9-й уровень программирования (9 вспышек светодиода). После выбора нужного уровня, ЗИ выдаст однократно серию коротких тональных сигналов, число которых будет соответствовать значению текущего уровня чувствительности (от 1 до 9) для соответствующей зоны. Далее при срабатывании выбранной зоны датчика система будет выдавать короткий звуковой сигнал. Изменение чувствительности производится внутрисалонными кнопками закрывания/открывания центрального замка или дополнительной кнопкой. Нажатие кнопки закрывания - на 1 уменьшает чувствительность, а нажатие кнопки открывания или дополнительной кнопки – на 1 увеличивает, при  этом ЗИ однократно выдаст серию тональных сигналов, соответствующую новому значению чувствительности. Далее опять можно проверять срабатывание датчика на вновь выбранном уровне чувствительности как описано выше, и т.д.
Внимание! Для корректной работы двузонового режима датчика, уровень чувствительности зоны предупреждения всегда  должен быть выше уровня чувствительности зоны тревоги. В противном случае датчик будет работать как однозоновый. 
7.2 
Алгоритм изменения PIN-кода (10-й уровень программирования)
Для изменения PIN-кода необходимо выбрать 10-й уровень программирования (10 вспышек светодиода), при этом ЗИ будет давать полусекундный тональный сигнал с интервалом две секунды, и далее произвести следующие действия:

· Набрать новый PIN-код. Количество нажатий доступных для PIN-кода кнопок  (см. Таблицу 1) не должно превышать 10-ти. В случае 11-го нажатия, ЗИ даст пять коротких тональных сигналов и система будет готова снова к приему PIN-кода.

·  Выключить не более чем на 5 секунд, и затем снова включить зажигание. ЗИ начнет давать два полусекундных тональных сигнала с интервалом две секунды. Если время выключенного зажигания будет превышено, произойдет выход из режима программирования. Если PIN-код не набирался, произойдет переход к 1-му уровню программирования.  

·  Еще раз набрать новый PIN-код. При правильном повторе ЗИ выдаст двухсекундный тональный сигнал, PIN-код будет изменен, система останется на 10-ом уровне программирования и будет готова к новому изменению PIN-кода. Если PIN-код будет повторен неправильно, ЗИ даст пять коротких тональных сигналов и система перейдет на начало алгоритма изменения PIN-кода. Если до того как будет повторен PIN-код, выключить зажигание не более чем на 5 секунд, система также перейдет на начало алгоритма изменения PIN-кода. Если зажигание будет выключено более 5 секунд,  произойдет выход из режима программирования.

Таблица 1. 
Перечень доступных кнопок для PIN-кода

	Автомобиль
	Доступные кнопки для PIN-кода

	VW Touareg (2003/2007), Phaeton
	Кнопки на руле:    «Vol+», «Vol-», «Вход в меню», «Выход из меню», 

                              «Трубка», «Звездочка», «ОК» (нажатие инкодера)

Кнопки на водительской двери:   «Закрывание а/м», «Открывание а/м»,

                          «Закрывание (Автозакрывание) стекла» для каждой двери (4 клавиши), 

                          «Открывание (Автооткрывание) стекла» для каждой двери (4 клавиши)

	VW Passat B6, EOS, Golf V/V+, Touran, Jetta,  Tiguan, Caddy, Sсirocco,

SKODA Octavia  (2004 м.г.)
	Кнопки на руле:   «Vol+», «Vol-», «Стрелка вверх», «Стрелка вниз», «Вход в меню»,

«Трубка», «Звездочка», «ОК». («Стрелка влево», «Стрелка вправо», «Нажатие левого инкодера», «Трубка», «Возврат из меню» - для SKODA Octavia NEW 2008 м.г.)
Кнопки на водительской двери:   «Закрывание а/м», «Открывание а/м»,

«Закрывание (Автозакрывание) стекла» для каждой двери (4 клавиши),

«Открывание (Автооткрывание) стекла» для каждой двери (4 клавиши)

	VW Passat B6/B7 (>2010), Passat CC, Jetta (2010), Tiguan (2010), Golf VI/VI+/VII, Touareg (2011)
	Кнопки на руле слева:   «Vol+», «Vol-», «Стрелка влево», «Стрелка вправо», 

«Трубка», «Микрофон (MUTE)»
Кнопки на руле справа:   «Стрелка вверх», «Стрелка вниз», «Стрелка влево», «Стрелка вправо», «ОК», «Возврат из меню»
Кнопки на водительской двери:   «Закрывание а/м», «Открывание а/м»,

«Закрывание (Автозакрывание) стекла» для каждой двери (4 клавиши),

«Открывание (Автооткрывание) стекла» для каждой двери (4 клавиши)

	SKODA Octavia  (2008 м.г.), SuperB  (2008 м.г.)
	Кнопки на руле:   «Стрелка влево», «Стрелка вправо», «Нажатие левого инкодера», «Трубка», «Возврат из меню» 
Кнопки на водит. двери и центр. консоли:   «Закрывание а/м», «Открывание а/м», 

«Закрывание (Автозакрывание) стекла» для каждой двери (4 клавиши), 

«Открывание (Автооткрывание) стекла» для каждой двери (4 клавиши)

	PORSCHE Cayenne
	Кнопки на руле:    «MAN», «+», «-», «MUTE», «SCAN», 

                               «Стрелка вверх», «Стрелка вниз», «Значок ноты» 

Кнопки на водительской двери:   «Закрывание а/м», «Открывание а/м»,

                          «Закрывание (Автозакрывание) стекла» для каждой двери (4 клавиши), 

                          «Открывание (Автооткрывание) стекла» для каждой двери (4 клавиши)

	AUDI
	Кнопки на руле:     «MODE», «Нажатие левого инкодера»,

                                «Нажатие правого инкодера», «Стрелка влево» 

Кнопки на водительской двери:   «Закрывание а/м», «Открывание а/м»,

                          «Закрывание (Автозакрывание) стекла» для каждой двери (4 клавиши), 

                          «Открывание (Автооткрывание) стекла» для каждой двери (4 клавиши)

	VW Polo Sedan, Amarok
	Кнопки на правом подрулевом переключателе:  
                         «TRIP вверх», «TRIP вниз», «OK/RESET»

	VW Polo, T5
	Дополнительно установленная кнопка или любая штатная, подключенная в качестве дополнительной


8.  Выходные каналы системы (для специалиста по установке).
В системе предусмотрено 6 выходных каналов: 4 – отрицательной полярности (открытый коллектор) и 2 – положительной для подключения дополнительного оборудования. Ниже представлены функции соответствующих каналов.

Канал 1 (контакт 17) – «Статус охраны». На выходе формируется логический уровень отрицательной полярности при включенном режиме «ОХРАНА».

Канал 2 (контакт 18) – «Периметр». На выходе формируется логический уровень отрицательной полярности при хотя бы одном из следующих событий: открыта дверь, открыт капот, открыт багажник.

Канал 3 (контакт 8) – «Тревога от датчиков». На выходе формируется логический уровень отрицательной полярности при срабатывании штатной сигнализации а/м, и при условии что все двери, капот и багажник закрыты.

Канал 4 (контакт 7) – «Состояние охраны по радио-брелоку». На выходе формируется логический уровень отрицательной полярности при включенной штатной сигнализации. Переход в пассивное состояние происходит лишь при отключении штатной сигнализации с радио-брелока.

Канал 5 (контакт 15) – "Аксессуары" – На выходе формируется логический уровень положительной полярности при установке ключа зажигания в положение ACC.

Канал 6 (контакт 16) – "Зажигание" – На выходе формируется логический уровень положительной полярности при включенном зажигании.

Таблица 5. 
Индикация режимов работы системы.

	Режим работы светодиодного индикатора
	Состояние зажигания
	Режим работы системы

	Короткие вспышки через 4 сек
	ВЫКЛЮЧЕНО
	Режим «ОХРАНА» с выключенными датчиками

	Двойные короткие вспышки через 4 сек
	ВЫКЛЮЧЕНО
	Режим «ОХРАНА» с включенными датчиками

	Короткие вспышки через 2 сек
	ВЫКЛЮЧЕНО
	Режим «ОХРАНА» с выключенными датчиками. Были включения режима «ТРЕВОГА»

	Двойные короткие вспышки через 2 сек
	ВЫКЛЮЧЕНО
	Режим «ОХРАНА» с включенными датчиками. Были включения режима «ТРЕВОГА»

	Постоянное свечение
	ВЫКЛЮЧЕНО
	Задержка в режиме «ОХРАНА» до возможного включения режима «ТРЕВОГА»

	Серии вспышек от 1 до 10 с интервалом между сериями 2 сек
	ВЫКЛЮЧЕНО
	Индикация причин включения режима «ТРЕВОГА» после выключения режима «ОХРАНА» 

	1 сек вспышки с интервалом 1 сек
	ВКЛЮЧЕНО
	Включена блокировка двигателя в режиме «ИММОБИЛАЙЗЕР»

	Короткие вспышки через 1 сек.
	ЛЮБОЕ
	Активирован 1-й или 2-й этап режима «АНТИ-ОГРАБЛЕНИЕ»

	Короткие вспышки через 0,5 сек.
	ЛЮБОЕ
	Активирован 3-й этап режима «АНТИ-ОГРАБЛЕНИЕ»

	Короткие вспышки через 0,25 сек.
	ЛЮБОЕ
	Активирован 4-й этап режима «АНТИ-ОГРАБЛЕНИЕ»

	Длинные вспышки через 0,2 сек.
	ВКЛЮЧЕНО
	Включен режим «СЕРВИС»

	30 сек свечение
	ВКЛЮЧЕНО
	Ожидание ввода PIN-кода для входа в режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ»

	Серии вспышек от 1 до 10 с интервалом между сериями 2 сек
	ВКЛЮЧЕНО
	Индикация уровня программирования в режиме «ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ»


9. Общие требования, порядок и схема подключения (для специалиста по установке).
ВНИМАНИЕ !

Система может устанавливаться только на а/м, указанные на стр. 1!

Подключение проводов модуля к электрооборудованию а/м и к другим системам следует производить при отключенном разъеме от модуля, и снятом предохранителе! 

Нагрузки, подключаемые к выходным каналам системы не должны превышать значений, указанных в технических характеристиках (см. п.11)!

Порядок установки
· Определите место установки блока системы в салоне а/м в любом влагозащищенном месте подальше от сильно нагревающихся агрегатов, и желательно поближе к месту подключения проводов.

· Установите светодиод с учетом длины его проводов до предполагаемого места размещения блока системы. Для повышения секретности, желательно установку производить в скрытном, доступном для пользователя  месте.

Таблица 6. 
Программирование системы (жирным шрифтом выделены заводские установки)

	№ уровня (количество вспышек светодиода)
	Функция
	Количество тональных сигналов
	Значение (изменяется нажатием салонной кнопки закрывания или открывания центрального замка а/м)

	
	
	
	

	1
	Режим "ОХРАНА"
	1
	Включен

	
	
	2
	Выключен

	2
	Режим "ИММОБИЛАЙЗЕР"
	1
	Включен

	
	
	2
	Выключен

	3
	Режим "АНТИ-ОГРАБЛЕНИЕ"
	1
	Включен

	
	
	2
	Выключен

	4
	Звуковые сигналы при включении/выключении режима "ОХРАНА"
	1
	Включены

	
	
	2
	Выключены

	5
	Прерывистый режим работы сирены (для подключения к штатному клаксону)
	1
	Включен

	
	
	2
	Выключен

	6
	Режим блокирования двигателя
	1
	Всегда

	
	
	2
	Только при начале движения а/м (>5см)

	7
	Условие активирования 1-го этапа в режиме "АНТИ-ОГРАБЛЕНИЕ"
	1
	После начала движения а/м открыта водительская дверь 

	
	
	2
	После начала движения а/м открыта любая дверь или багажник

	
	
	3
	После запуска двигателя открыта водительская дверь

	
	
	4
	После запуска двигателя открыта любая дверь или багажник

	8
	Включение/отключение и регулировка чувствительности зоны предупреждения встроенного датчика ускорения (удара)
	1
	Зона предупреждения отключена

	
	
	2-9
	Уровень чувствительности зоны предупреждения 
от 2(min) до 9(max). См. п.п.7.1

	9
	Включение/отключение и регулировка чувствительности зоны тревоги встроенного датчика ускорения (удара)
	1
	Зона тревоги отключена

	
	
	2-9
	Уровень чувствительности зоны тревоги
от 2(min) до 9(max). См. п.п.7.1

	10
	Изменение PIN-кода
	См. п.п.7.2 


· Скоммутируйте провода 20-ти контактного, предварительно отсоединенного от блока, разъема системы с проводами электрооборудования а/м и других дополнительно устанавливаемых систем (датчики, сирена, дополнительное реле блокировки и другие) согласно схемы подключения (Рис. 1). Возможные места подключения к CAN-шине (витая пара оранжевого/зеленого и оранжевого/коричневого проводов)* : разъемы приборной панели, блока климат-контроля, блока бортовой системы питания, дверных переходов, дистрибьюторов (распределителей) CAN-шины. Провод дополнительной кнопки (5 контакт) можно подключить к проводу любой штатной клавиши, на котором при нажатии появляется отрицательный потенциал («земля). Провод 6 контакта подключается к проводу штатной клавиши включения аварийной сигнализации, на котором при нажатии появляется отрицательный потенциал («земля). Изначально полярность выхода на сирену (10 контакт) установлена как положительная. Для изменения на отрицательную необходимо перепаять перемычку на обратной стороне платы (запаять центральный контакт на контакт «-» вместо «+»). В случае необходимости установите концевик капота (в комплект не входит), и подключите его к проводу контакта 14. Вставьте контакты проводов светодиода в 3-е и 13-е гнезда разъема согласно схемы подключения (Рис. 1). Соберите провода в жгут, обмотайте изоляционной лентой, и закрепите с помощью стягивающих самоконтрящих пластиковых хомутов. 

· Соедините разъем с блоком, вставьте предохранитель.
· Для начальной инициализации системы (гарантированного определения модулем модели а/м) : включите и выключите зажигание; закройте и откройте а/м штатным радио-брелоком.

· Запрограммируйте систему в соответствии с п.7, учитывая пожелания пользователя и требования подключаемого оборудования.

· Проверьте работу системы в целом согласно произведенного программирования. 

· Закрепите блок с помощью двусторонней липкой ленты, либо пластиковыми хомутами или саморезами через крепежные отверстия. Для правильной работы встроенного датчика ускорения(удара) блок должен быть закреплен довольно жестко к кузовным элементам а/м, при этом ориентация блока не имеет значения, так как датчик регистрирует суммарное воздействие по трем осям (X,Y,Z).
* Для VW Polo SEDAN – оранжевый/черный и оранжевый коричневый на разъеме приборной панели.
10. Комплект поставки.
- Блок AGT-007M 


1 шт.

- Соединительный жгут проводов

1 шт.

- Светодиод с держателем и кабелем

1 шт.

- Предохранитель с держателем

1 шт.

- Руководство по установке и эксплуатации
1 шт.

- Краткое руководство по эксплуатации

1 шт.

11. Технические характеристики.
	Напряжение питания (Uпит.)
	9-18 В

	Напряжение активного/пассивного состояния выходного канала отрицательной полярности (7,8,17,18 контакты) относительно контакта 11
	-Uпит / 0 В

	Напряжение активного/пассивного состояния выходного канала положительной полярности (15,16 контакты) относительно контакта 1
	Uпит / 0 В

	Напряжение активного состояния входного канала датчика (4 контакт), дополнительной кнопки (5 контакт) и концевика капота (14 контакт) относительно контакта 11
	-Uпит В

	Ток потребления в активном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах
	не более 30 мА

	Ток потребления в пассивном состоянии CAN-шины, включенном режиме «ОХРАНА» или «АНТИОГРАБЛЕНИЕ» и отсутствии нагрузок на выходах
	не более 15 мА

	Ток потребления в пассивном состоянии CAN-шины, выключенных режимах «ОХРАНА» и «АНТИОГРАБЛЕНИЕ», и отсутствии нагрузок на выходах
	не более 1 мА

	Ток нагрузки на выводах 7,8,17,18  (каждого)
	не более 0.5А 

	Ток нагрузки на выводах 15,16 (каждого)
	не более 0,5А

	Максимальный ток реле блокировки (9,19,20 контакты)
	не более 5 А

	Максимальный ток выхода на сирену (10 контакт)
	не более 5 А

	Минимальный входной ток на выводах  4,14
	не менее 1,5 мА

	Температурный диапазон
	от -40 до +85 ОС

	Габаритные размеры модуля ДхВхШ
	75х59х22 мм
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Рис 1.. Схема подключения модуля AGT-007M
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