Противоугонная система 
для а/м BMW 1(F20), 3(F30), 

5(F10), 7(F01/F02), X3(F25), Х5(F15), X6(F16)
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1. Назначение и  основные возможности системы.
Противоугонная система CAN-IB2 (далее система) для а/м BMW с кузовом F-xx серии – это защита от несанкционированного пуска двигателя и движения а/м, управляемая штатными кнопками а/м, а также внешним сигналом от других систем (сигнализаций, GSM-модулей и т.п.). В системе также предусмотрено преобразование сигналов CAN-шины для подключения дополнительного оборудования (управление центральным замком, световой сигнализацией; получение сигналов о состоянии дверей, капота, багажника, статусе иммобилайзера и др.).

Ниже представлены основные возможности и преимущества системы.

· Управление системой штатными кнопками а/м, что защищает а/м от угона при потере или краже ключей, которые как правило на одной связке с брелоками или электронными метками других противоугонных систем защиты.
· Идентификация владельца (отключение блокирования двигателя) по PIN-коду (программируемая последовательность нажатия определенных штатных клавиш а/м) с возможностью изменения. 

· Интеллектуальное блокирование работы двигателя – только при начале движения, а от внешнего сигнала, в целях безопасности, только при полной остановке а/м.

· Светодиодная индикация режимов работы.
· Сервисный режим для временного отключения системы при передачи а/м на сервисное обслуживание.
· Функции CAN-адаптера для подключения дополнительных охранно-противоугонных систем (Управление центральным замком, световой аварийной сигнализацией. 6 информационных выходных каналов : статус иммобилайзера системы; импульс правильного ввода PIN-кода; состояние концевиков дверей, капота, багажника; статус работающего двигателя; статус включенного зажигания). 
· Малые габариты блока, и быстрое  подключение (8 проводов в одном месте) с минимальным вмешательством в штатную электропроводку а/м.
· Исключение возникновения ошибок при блокировании любого типа двигателя.

2. Работа основного режима «ИММОБИЛАЙЗЕР».
«Иммобилайзер» - это режим работы системы, при активном состоянии которого осуществляется блокировка работы (глушение) двигателя после его запуска, и попытке начала движения а/м. Условием активирования данного режима является выключенное зажигание на период более 20 секунд, а также сброс (прерывание) питания системы. Активное состояние иммобилайзера индицируется при включенном зажигании односекундными вспышками светодиодного индикатора системы с интервалом 1 секунда. Для перевода иммобилайзера из активного в пассивное состояние (нормальный режим работы двигателя без блокирования) необходимо после включения зажигания набрать PIN-код (определенная последовательность нажатия штатных клавиш а/м). После правильного ввода PIN-кода светодиодный индикатор потухнет, и иммобилайзер перейдет в пассивное состояние. Если при наборе допущена ошибка, необходимо выключить и включить зажигание, и заново набрать PIN-код. 

3. Режим «СЕРВИС».

Режим работы системы, при котором осуществляется временное отключение работы режима  «Иммобилайзер. Данный режим используется при передачи а/м на станцию технического обслуживания. Включение/выключение режима «Сервис» осуществляется 3-х кратным нажатием кнопки открывания а/м на штатном брелоке в течении 10 секунд после выключения зажигания при пассивном состоянии режима   «Иммобилайзер». Включенное состояние индицируется длинными (0,8 сек) вспышками светодиода с короткими интервалами (0,2 сек) при включенном зажигании.

4. PIN-код.

PIN-код представляет собой определенную пользователем последовательность нажатия штатных кнопок а/м после включения зажигания, и применяется в качестве идентификации владельца в следующих случаях:

· Для перевода иммобилайзера из активного в пассивное состояние
· Для изменения PIN-кода
Число нажатий в последовательности должно быть в диапазоне от 1 до 10. 

Начальная заводская установка PIN-кода – два раза нажать вверх клавишу закрывания переднего правого стекла на водительской двери. Изменение PIN-кода описано в Разделе 5.
Список доступных кнопок для набора PIN-кода :
Кнопки на руле справа :
      Кнопки стеклоподъемников на водительской двери 4 шт. :
· «MODE»


-       «Закрывание (автозакрывание) стекла» 
· «Трубка»


-       «Открывание (автооткрывание) стекла»
· «Ответ»
· «+»
· «-»
5. Режим «Изменение PIN-кода».

Данный режим предназначен для записи в систему нового PIN-кода. Ниже представлена последовательность действий для изменения PIN-кода:

5.1 Включите зажигание, и если «Иммобилайзер» активен, переведите его в пассивное состояние (см. Раздел 2).
5.2 В течении 10 секунд три раза выключите и включите зажигание. Светодиод загорится на 30 секунд.

5.3 В течении 30 секунд (пока горит светодиод) наберите старый PIN-код. 

5.4 Светодиод потухнет и начнет периодично давать одну длинную и одну короткую вспышку – режим ввода нового PIN-кода.

5.5 Наберите новый PIN-код. Количество нажатий кнопок доступных для PIN-кода не должно превышать 10-ти. В случае 11-го нажатия, светодиод даст пять коротких вспышек. Далее система вернется к п. 5.4 и будет снова готова к приему нового PIN-кода.

5.6 Выключите и не более чем через 5 секунд включите зажигание. Светодиод начнет периодично давать одну длинную и две коротких вспышки – режим повтора нового PIN-кода.

5.7 Повторите новый PIN-код. После правильного ввода, светодиод загорится на две секунды, и новый PIN-код будет записан в систему. Если будет допущена ошибка, светодиод даст пять коротких вспышек, и PIN-код не изменится. Далее система вернется  к п. 5.4.
5.8 Для выхода из режима изменения PIN-кода достаточно на любом этапе выключить зажигание более чем на 5 секунд.

6.  Входные и выходные каналы системы (для специалиста по установке).
В системе предусмотрено 4 входных канала и 6 выходных каналов для подключения дополнительного оборудования. В Таблице 1 приведено назначение каждого канала с указанием номера выводного контакта, типа, полярности и описания функции.

Таблица 1. Входные и Выходные каналы системы.

	№   контакта
	Тип канала
	Полярность канала 
	Функция канала – описание функции

	16
	вход
	-
	«Закрывание дверей»* - При активном состоянии входа более 0.2 секунд происходит закрывание а/м, аналогично закрыванию со штатного брелока.

	6
	вход
	-
	«Открывание дверей»* - При активном состоянии входа более 0.2 секунд происходит открывание а/м, аналогично открыванию со штатного брелока.

	17
	вход
	+
	«Световая сигнализация»** - При активном состоянии входа более 0.2 секунд происходит включение световой аварийной сигнализации (мигающий режим).

	7
	вход
	-
	«Внешняя блокировка» - При активном состоянии входа более 0.2 секунд происходит блокирование работы (глушение) двигателя при неподвижном а/м.

	18
	выход
	-
	«Статус иммобилайзера» - Выход активен при активном состоянии «Иммобилайзера».

	8
	выход
	-
	«Импульс идентификации» - Выход активен на 1 секунду после включения зажигания и правильного ввода PIN-кода.

	19
	выход
	-
	«Открытая дверь или багажник» - Выход активен при, хотя бы одной открытой двери или багажника.

	9
	выход
	-
	«Открытый капот» - Выход активен при открытом капоте.

	20
	выход
	-
	«Работающий двигатель» - Выход активен при работающем двигателе.

	10
	выход
	+
	«Зажигание» - Выход активен при включенном зажигании.


*  На а/м 1(F20), 3(F30) функция не работает. 
**  На а/м 1(F20), 3(F30), X3(F25) функция не работает. 
7. Общие требования, порядок и схема подключения (для специалиста по установке).
ВНИМАНИЕ !

Система может устанавливаться только на а/м, указанные в Разделе 1 !

Подключение проводов модуля к электрооборудованию а/м и к другим системам следует производить при отключенном разъеме от модуля ! 

Нагрузки, подключаемые к выходным каналам системы не должны превышать значений, указанных в технических характеристиках (см. Раздел 9)!

Порядок установки

· Определите место установки блока системы в салоне а/м в любом влагозащищенном месте подальше от сильно нагревающихся агрегатов, и желательно поближе к месту подключения проводов.

· Установите светодиод с учетом длины его проводов до предполагаемого места размещения блока системы. Для повышения секретности, желательно установку производить в скрытном, доступном для пользователя  месте.

· Скоммутируйте провода 20-ти контактного, предварительно отсоединенного от блока, разъема системы с соответствующими проводами разъемов блока CAS или FEM а/м (в зависимости от модели), и если необходимо, с другими дополнительно устанавливаемыми системами (сигнализации, спутниковые поисковые системы и другие) согласно схемы подключения (Рис. 2 или Рис. 4) и цоколевки разъемов блока CAS (Рис. 3) или FEM (Рис. 5). Вставьте контакты проводов светодиода в 3-е и 13-е гнезда разъема системы. Соберите провода в жгут, обмотайте изоляционной лентой, и закрепите с помощью стягивающих самоконтрящих пластиковых хомутов. 

· Соедините разъем с блоком.
· Проверьте работу системы в целом согласно описанию всех режимов работы. 

· Закрепите блок с помощью двусторонней липкой ленты, либо пластиковыми хомутами или саморезами через крепежные отверстия.
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Рис 2. Схема подключения модуля CAN-IB2 на а/м 5(F10), 7(F01/F02), X3(F25)
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Рис 3. Расположение и цоколевка разъемов блока CAS
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          Рис 4. Схема подключения модуля CAN-IB2 на а/м 1(F20), 3(F30), X5(F15), X6(F16)
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Рис 5. Расположение разъемов блока FEM
8. Комплект поставки.
- Блок CAN-IB2
 


1 шт.

- Соединительный жгут проводов

1 шт.

- Светодиод с держателем и кабелем

1 шт.

- Руководство по установке и эксплуатации
1 шт.

9. Технические характеристики.
	Напряжение питания (Uпит.)
	9-18 В

	Напряжение активного/пассивного состояния выходного канала отрицательной полярности (8,9,18,19,20 контакты) относительно контакта 11
	-Uпит / 0 В

	Напряжение активного/пассивного состояния выходного канала положительной полярности (10 контакт) относительно контакта 1
	Uпит / 0 В

	Ток потребления в активном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах
	не более 30 мА

	Ток потребления в пассивном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах
	не более 1 мА

	Ток нагрузки на выводах 8,9,10,18,19,20  (каждого)
	не более 0.5А 

	Минимальный входной ток на выводах  6,7,16,17 (каждого)
	не менее 1,5 мА

	Температурный диапазон
	от -40 до +85 ОС

	Габаритные размеры модуля ДхВхШ
	75х59х22 мм

	Вес (без соединительного жгута)
	60 г


ДЛЯ ЗАМЕТОК :
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