Конвертор CAN 1.6 в CAN 2.0 для подключения RNS 510 на VW Touareg 2003 м.г. и VW T5  

CAN-CONV-US
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
1. Назначение
Конвертор CAN-CONV-US преобразует CAN-шину 1.6 в CAN-шину 2.0 на а/м VW Touareg 2003 м.г. и VW T5, что позволяет корректно устанавливать на данный а/м мультимедийное устройство RNS 510*, а также реализует отключаемую функцию разблокирования видеоизображения на RNS 510 во время движения а/м. 
* Функция отображения информации на приборной панели не поддерживается. С кнопок на руле работает только управление громкостью (для оригинальной прошивки RNS510).
2. Выводы модуля, установка и подключение

Конвертер имеет 20-ти контактный разъем типа MINI-FIT, содержащий следующие группы выводов:

питание - 2 вывода; CAN-шина головного устройства - 2 вывода; CAN-шина а/м - 2 вывода; управление модулем – 2 вывода-входа отрицательной и положительной полярности  для отключения разблокирования видеоизображения (для нормальной работы штатной системы навигации); сигнал ACC – 1 вывод-выход отрицательной полярности - положение ключа АСС.

Порядок установки и подключения:

1. Выключите головной мультимедийный приемник.

2. Снимите мультимедийный приемник и отсоедините разъемы на тыльной стороне.

3. Скомутируйте провода модуля согласно схемы подключения (Рис. 1).

4. Соедините разъем с модулем, и закрепите последний в удобном месте с помощью двусторонней липкой ленты.

5. Соедините разъемы с мультимедийным приемником, и установите последний на место.

6. Вставьте на место предохранители питания мультимедийного приемника.

Для корректной работы навигационной системы бывает необходимо отключение разблокировки. Для этого необходимо подать +12В на контакт 15, или 0В («земля») на контакт 14.  Также включать/выключать функцию разблокирования можно нажатием и удержанием около 1 секунды кнопки «ОК» на руле (для VW Touareg и VW Phaeton – нажатие ролика инкодера) 
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Рис. 1. Схема подключения модуля

.

3. Технические характеристики

	Напряжение питания
	9-18 В

	Ток потребления в активном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах
	не более 30 мА

	Ток потребления в пассивном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах
	не более 1 мА

	Ток нагрузки на выводе 10
	не более 300 мА

	Температурный диапазон
	от -40 до +85 ОС

	Габариты ДхВхШ
	72х58х22 мм


4. Комплект поставки

- Модуль CAN-СONV-US

1 шт.

- Соединительный жгут проводов
1 шт.

- Настоящее техническое описание
1 шт.

Консультацию и техническую поддержку можно получить

по тел.: +7 (916) 691-68-87 или по e-mail: aiv4@yandex.ru
по рабочим дням с 10 до 19 часов
ДЛЯ ЗАМЕТОК :
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