Модуль включения климат-контроля 
с функцией догревателя
CAN-CLIM2
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Поддерживаемые автомобили :

VW Touareg (2011 м.г.), Golf VII (2013 м.г)
AUDI A6, A7, A8 (2012 м.г.) 

www.agtcompany.ru
1. Назначение
Модуль включения климат-контроля с функцией догревателя CAN-CLIM2 (далее модуль) позволяет автономно включать на а/м VW Touareg (2011 м.г.), VW Golf VII (2013 м.г.), AUDI A6, A7, A8 (2012 м.г.) блок климат-контроля для обогрева(вентиляции) салона при использовании на а/м не штатного автономного подогревателя (WEBASTO и др.), а также включать последний при работающем двигателе в качестве догревателя.

2. Выводы модуля, установка и подключение

Адаптер имеет 20-ти контактный разъем типа MINI-FIT, содержащий следующие группы выводов:

питание - 2 вывода; CAN-шина блока климат-контроля - 2 вывода; CAN-шина а/м - 2 вывода; управление модулем – 2 вывода-входа положительной и отрицательной полярности для включения блока климат-контроля; управление догревателем – 1 вывод-выход отрицательной полярности. 

Подключение модуля осуществляется к проводам разъемов блока климат-контроля согласно схемы подключения (Рис. 1 или Рис. 2).

3. Работа модуля

При подаче положительного потециала (+12В) на вход 15 или при подаче отрицательного потенциала (0В) на вход 14 включится климатическая установка в установленный режим до выключения зажигания и будет работать пока на одном из входов (15 или 14) будет удерживаться соответствующий потенциал (+12В или 0В).

Для использования отопителя в режиме догревателя, на выходе 16 будет формироваться отрицательный потенциал (0В) при следующих условиях :

· двигатель заведен;

· внешняя температура воздуха не выше +6 градусов С.
· температура двигателя не выше +65 градусов С.
4. Технические характеристики

	Напряжение питания
	9-18 В

	Ток потребления в активном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах
	не более 30 мА

	Ток потребления в пассивном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах
	не более 1 мА

	Максимальный ток на выходе 16
	не более 300 мА

	Температурный диапазон
	от -40 до +85 ОС

	Габариты ДхВхШ
	72х58х28 мм


5. Комплект поставки

- Модуль CAN-CLIM2

1 шт.

- Соединительный жгут проводов
1 шт.

- Настоящее техническое описание
1 шт.

Консультацию и техническую поддержку можно получить

по e-mail: aiv4@yandex.ru
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Рис. 1. Схема подключения модуля для VW Touareg, AUDI.

[image: image3.png]cPpllle \HHHHIHMHIHWI\HH ° IIIIIIHHHHHIHMII ° \HHHI

B
Pasbembl 6noka “Climatronic” Pazbem moayns CAN-CI





Рис. 2. Схема подключения модуля для VW GOLF VII
ДЛЯ ЗАМЕТОК :
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