CAN-адаптер для а/м FORD
CAN-ART-F
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Поддерживаемые модели а/м FORD :
Focus, Kuga, Mondeo, Fiesta 
www.agtcompany.ru
1. Назначение
CAN-адаптер CAN-ART-F (далее адаптер) предназначен для подключения дополнительного оборудования (сигнализаций и противоугонных устройств, спутниковых поисковых систем и др.) посредством CAN-шины, к современным а/м. Использование адаптера значительно снижает трудозатраты на установку дополнительного оборудования. Адаптер позволяет преобразовывать сигналы CAN-шины  о состоянии некоторых электронных систем и устройств а/м  в логические уровни отрицательной и положительной полярности выходных каналов адаптера, а также управлять некоторыми системами а/м, преобразуя логические сигналы входных каналов адаптера в сигналы CAN-шины а/м. Адаптер поддерживает работу только с CAN-шиной а/м, указанных на первой странице.:

2. Выводы адаптера и подключение

Адаптер имеет 20-ти контактный разъем типа MINI-FIT, содержащий следующие группы выводов: питание - 2 вывода; CAN-шина - 2 вывода; 5 входных каналов - 4 входа отрицательной полярности, 1 - положительной;  11 выходных каналов - 7 выходов отрицательной полярности (открытый коллектор), 4 – положительной. 
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                           Рис. 1. Цоколевка разъема
                Таблица 1. Назначение и подключение выводов адаптера.

	Назначение (полярность)
	№ контакта
	Цвет провода
	Подключение

	питание +12В
	11
	красный
	к 30 клемме а/м (+12В)

	земля
	1
	коричневый
	к 31 клемме а/м (масса)

	СAN Hi
	12
	желтый/зеленый
	к проводу высокого уровня CAN-шины а/м

	CAN Low
	2
	желтый
	к проводу низкого уровня CAN-шины а/м 

	вход 1 (+)
	8
	фиолетовый
	Вход аварийной сигнализации

	вход 2 (-)
	10
	черный
	Вход закрывания ЦЗ

	вход 3 (-)
	20
	черный
	Вход открывания ЦЗ

	вход 4 (-)
	9
	черный
	-

	вход 5 (-)
	19
	черный
	-

	выход 1 (-)
	13
	серый
	Концевик водительской двери / Импульс управления ЦЗ (FIESTA)

	выход 2 (-)
	3
	серый
	Концевики всех дверей, кроме багажника

	выход 3 (-)
	14
	серый
	Концевик багажника

	выход 4 (-)
	4
	серый
	Концевик капота

	выход 5 (-)
	15
	серый
	1 сек. импульс закрывания а/м с брелока

	выход 6 (-)
	5
	серый
	1 сек. импульс открывания а/м с брелока

	выход 7 (-)
	16
	серый
	К кнопке аварийной сигнализации (альтернативное управление)

	выход 8 (+)
	6
	зеленый
	Зажигание

	выход 9 (+)
	17
	зеленый
	АСС

	выход 10 (+)
	7
	зеленый
	Тормоз

	выход 11 (+)
	18
	зеленый
	Задняя передача


3. Функции выходных каналов адаптера.

1. "Концевик водительской двери" – выход активен при открытой двери водителя.

2. "Концевики  дверей" – выход активен при, хотя бы, одной открытой двери (кроме багажника).
3. "Концевик багажника" – выход активен при открытом багажнике.
4. "Концевик капота"– выход активен при открытом капоте. 
5. "Импульс закрывания" – выход активен на 1 секунду при закрывании а/м брелоком.

6. "Импульс открывания" – выход активен на 1 секунду при открывании а/м брелоком.
7. "Зажигание" – выход активен при включенном зажигании.
8. "ACC" – выход активен при повороте ключа зажигания в положение ACC.

9. "Тормоз" – выход активен при нажатой педали тормоза.
10. "Задняя передача" – выход активен при включенной задней передаче и включенном зажигании.3
4. Функции входных каналов адаптера.

1. "Аварийная сигнализация" –  при активном состоянии входа – на выходе 7 формируется импульс включения аварийной сигнализации. При уже включенной аварийной сигнализации импульс не формируется.

2. "Закрывание ЦЗ" – от любой длительности активного состояния входа, происходит имитация закрывания а/м брелоком или ключом.

3. "Отккрывание ЦЗ" -  от любой длительности активного состояния входа, происходит имитация открывания а/м брелоком.

5. Технические характеристики и комплект поставки
	Напряжение питания (Uпит.)
	9-18 В

	Напряжение активного/пассивного состояния выходного канала отрицательной полярности (3,4,5,13,14,15,16 контакты) относительно контакта 11
	-Uпит / 0 В

	Напряжение активного/пассивного состояния выходного канала положительной полярности (6,7,17,18 контакты) относительно контакта 1
	Uпит / 0 В

	Напряжение активного состояния входного канала отрицательной полярности (9,10,19,20 контакты) относительно контакта 11
	-Uпит В

	Напряжение активного состояния входного канала положительной полярности (8 контакт) относительно контакта 1
	5 … Uпит В

	Ток потребления в активном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах
	не более 30 мА

	Ток потребления в пассивном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах
	не более 1 мА

	Ток нагрузки на выводах 3,4,5,13,14,15,16  (каждого)
	не более 0.5А 

	Ток нагрузки на выводах 6,7,17,18 (каждого)
	не более 0.5А 

	Минимальный входной ток на выводах  8,9,10,19,20 (каждого)
	не менее 1,5 мА

	Температурный диапазон
	от -40 до +85 ОС

	Габариты ДхВхШ
	72х58х28 мм

	Вес (без соединительного жгута)
	40 г


6. Комплект поставки
- CAN-адаптер CAN-ART-F

1 шт.

- Соединительный жгут проводов
1 шт.

- Настоящее техническое описание
1 шт.

Консультацию и техническую поддержку можно получить

по e-mail: aiv4@yandex.ru
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