CAN-адаптер CAN-ART-AC

для а/м VW Crafter
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
www.agtcompany.ru
1. Назначение

CAN-адаптер CAN-ART-AС (далее адаптер) предназначен для подключения дополнительного оборудования (сигнализаций и противоугонных устройств, спутниковых поисковых систем и др.) посредством CAN-шины к а/м VW Crafter. Использование адаптера значительно снижает трудозатраты на установку дополнительного оборудования. Адаптер позволяет преобразовывать сигналы CAN-шины  о состоянии некоторых электронных систем и устройств а/м  в логические уровни отрицательной и положительной полярности выходных каналов адаптера, а также управлять некоторыми системами а/м, преобразуя логические сигналы входных каналов адаптера в сигналы CAN-шины а/м.

2. Выводы адаптера и подключение

Адаптер имеет 20-ти контактный разъем типа MINI-FIT, содержащий следующие группы выводов:

питание - 2 вывода; CAN-шина - 2 вывода; 5 входных каналов - 4 входа отрицательной полярности, 1 - положительной;  11 выходных каналов - 7 выходов отрицательной полярности (открытый коллектор), 4 – положительной (ключи MOSFET). 
 Руководствуясь Таблицей 1 и Рис. 1, подключение произвести в следующем порядке :
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Скоммутировать провода входных и выходных каналов  адаптера c проводами устанавливаемого оборудования.                                                        

2. Скоммутировать провода CAN-шины адаптера с проводами CAN-шины "комфорт" а/м. (витая пара коричневого и коричнево/красного проводов на дистрибьюторе слева от рулевой колонки под крышкой)

3. Скоммутировать провода питания (контакты 1 и 11) в соответствии  с Таблицей 1.

4. Вставить разъем в адаптер.                                                                      Рис. 1. Цоколевка разъема
5. Проверить работу выходных и входных каналов.

6. Закрепить адаптер с помощью двусторонней липкой ленты в салоне а/м во влагозащищенном месте.

                Таблица 1. Назначение и подключение выводов адаптера.

	Назначение (полярность)
	№ контакта
	Цвет провода
	Подключение (функция)

	питание +12В
	11
	красный
	к 30 клемме а/м (+12В)

	земля
	1
	коричневый
	к 31 клемме а/м (масса)

	СAN Hi
	12
	желтый/зеленый
	к коричневому/красному проводу CAN-шины «комфорт» а/м

	CAN Low
	2
	желтый
	к коричневому проводу CAN-шины «комфорт» а/м 

	вход 1 (+)
	8
	фиолетовый
	Аварийная сигнализация


	вход 2 (-)
	10
	черный
	Закрывание дверей, и постановка на охрану

	вход 3 (-)
	20
	черный
	Открывание дверей и снятие с охраны

	вход 4 (-)
	9
	черный
	Закрывание стекол дверей (комфорт)

	вход 5 (-)
	19
	черный
	Открывание стекол дверей

	выход 1 (-)
	13
	серый
	Концевик водительской двери

	выход 2 (-)
	3
	серый
	Концевики трех дверей

	выход 3 (-)
	14
	серый
	Концевик капота

	выход 4 (-)
	4
	серый
	Импульс закрывания с брелока

	выход 5 (-)
	15
	серый
	Импульс открывания с брелока

	выход 6 (-)
	5
	серый
	Состояние охраны

	выход 7 (-)
	16
	серый
	Концевик багажника

	выход 8 (+)
	6
	зеленый
	Зажигание

	выход 9 (+)
	17
	зеленый
	Аксессуары

	выход 10 (+)
	7
	зеленый
	Габариты

	выход 11 (+)
	18
	зеленый
	Педаль тормоза


3. Функции выходных каналов адаптера.

1. "Концевик водительской двери" – выход активен при открытой двери водителя.

2. "Концевик капота"– выход активен при открытом капоте. 
3. "Концевик багажника" – выход активен при открытом не штатным брелоком багажнике.
4. "Состояние охраны" – выход активен при наличии коротких вспышек светодиодного индикатора водительской двери (а/м закрыт ключом или с брелока), вне зависимости от наличия штатной сигнализации. 
5. "Зажигание" – выход активен при включенном зажигании.

6. "Педаль тормоза" – выход активен при нажатой педали тормоза. 
7. "Габариты" – выход активен при включенных габаритах. 
8. "Импульс закрывания с брелока" – выход активен на 1 секунду после отрабатывания SAFE-замков(блокираторов)  при закрывании а/м только штатным брелоком. 
9.  "Импульс открывания с брелока" – выход активен на 1 секунду после отрабатывания SAFE-замков(блокираторов)  при открывании а/м только штатным брелоком. 
10. "Концевики трех дверей" – выход активен при, хотя бы, одной открытой двери, кроме водительской.
11. "Аксессуары" – выход активен при повороте ключа зажигания в положение ACC.

4. Функции входных каналов адаптера.

1. "Аварийная сигнализация" –  при активном состоянии входа - включение ламп аварийной сигнализации. 
2. "Закрывание стекол дверей" - от любой длительности активного состояния входа, происходит закрывание стекол дверей.

3. "Открывание стекол дверей" - от любой длительности активного состояния входа, происходит открывание стекол дверей.
4. "Закрывание дверей, и постановка на охрану" – от любой длительности активного состояния входа, происходит имитация закрывания а/м брелоком или ключом.

5. "Отккрывание дверей, и снятие с охраны" -  от любой длительности активного состояния входа, происходит имитация открывания а/м брелоком.

5. Технические характеристики

	Напряжение питания (Uпит.)
	9-18 В

	Напряжение активного/пассивного состояния выходного канала отрицательной полярности (3,4,5,13,14,15,16 контакты) относительно контакта 11
	-Uпит / 0 В

	Напряжение активного/пассивного состояния выходного канала положительной полярности (6,7,17,18 контакты) относительно контакта 1
	Uпит / 0 В

	Напряжение активного состояния входного канала отрицательной полярности (9,10,19,20 контакты) относительно контакта 11
	-Uпит В

	Напряжение активного состояния входного канала положительной полярности (8 контакт) относительно контакта 1
	5 … Uпит В

	Ток потребления в активном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах
	не более 30 мА

	Ток потребления в пассивном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах
	не более 1 мА

	Ток нагрузки на выводах 3,4,5,13,14,15,16  (каждого / суммарный)
	не более 0.3А / 2А

	Ток нагрузки на выводах 6,7,17,18 (каждого / суммарный)
	не более 1А / 2А

	Минимальный входной ток на выводах  8,9,10,19,20 (каждого)
	не менее 1,5 мА

	Температурный диапазон
	от -40 до +85 ОС

	Габариты ДхВхШ
	72х58х28 мм

	Вес (без соединительного жгута)
	


7. Комплект поставки

- CAN-адаптер CAN-ART-AС

1 шт.

- Соединительный жгут проводов
1 шт.

- Настоящее техническое описание
1 шт.
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Консультацию и техническую поддержку можно получить

по e-mail: aiv4@yandex.ru
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