Адаптер скорости и тахометра а/м  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Поддерживаемые автомобили :

TOYOTA Land Cruiser 150, TOYOTA Land Cruiser 200

www.agtcompany.ru
1. Назначение

Адаптер скорости CAN-SPEED-TO (далее модуль) преобразует информацию от CAN-шины : о скорости а/м в аналоговый  импульсный сигнал, частота которого зависит от скорости а/м (примерно 1800 имп. на 1 км пробега); об оборотах двигателя а/м в аналоговый импульсный сигнал (1 импульс на 1 оборот); а также выдает сигналы включения габаритов, положения ключа зажигания "ACC. Данный модуль предназначен для подключения навигационных систем, таксометров, турбо таймеров, сигнализаций и других, которым необходима информация о скорости и оборотах двигателя а/м. 
Данный модуль может применятся на следующих а/м:

· TOYOTA Land Cruiser 150;

· TOYOTA Land Cruiser 200.

2. Выводы модуля, установка и подключение

Адаптер имеет 20-ти контактный разъем типа MINI-FIT, содержащий следующие группы выводов:

питание - 2 вывода; CAN-шина головного устройства - 2 вывода; сигналы включения габаритов, зажигания и ACC - 3 вывода-выхода положительной полярности; сигнал импульсов скорости – 1 вывод-выход; сигнал импульсов тахометра – 1 вывод-выход. 

Подключение модуля производится согласно рисунку 1. 
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Рис. 1. Схема подключения модуля 

3. Технические характеристики

	Напряжение питания
	9-18 В

	Ток потребления в активном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах
	не более 30 мА

	Ток потребления в пассивном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах
	не более 1 мА

	Ток нагрузки на выводах 6, 7, 17
	не более 0.3 А

	Ток нагрузки на выводах 13, 16
	не более 0.3 А

	Температурный диапазон
	от -40 до +85 ОС

	Габариты ДхВхШ
	72х58х28 мм


4. Комплект поставки

- Модуль CAN-SPEED-ТО

1 шт.

- Соединительный жгут проводов
1 шт.

- Настоящее техническое описание
1 шт.

Консультацию и техническую поддержку можно получить

по e-mail: aiv4@yandex.ru
ДЛЯ ЗАМЕТОК :
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