Адаптер скорости и тахометра а/м  

CAN-SPEED
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Поддерживаемые автомобили :

VW : Touareg (2003/2007/2011 м.г.) / Phaeton (2001 м.г.) / Passat B6 (2005 м.г.) / Amarok (2010 м.г.) /

Passat CC (2008 м.г.) / Golf V/V+ (2004 м.г.) / Golf VI/VI+ (2009 м.г.) / Touran (2003/2010 м.г.) / 

Jetta (2005/2010 м.г.) / Eos (2006 м.г.) / Tiguan (2007/2010 м.г.) /  T5 (2003/2010  м.г) / 
Polo (2003/2009  м.г.) / Caddy (2004 м.г.) / Sсirocco (2008 м.г.)
AUDI : A3 (2004 м.г.) / A4 (2004/2008 м.г.) / A5 (2008 м.г.) / A6 (2004 м.г.) / A8 (2003 м.г.) / 
Q7 (2006 м.г.) / Q5 (2008 м.г.) / Allroad (2006 м.г.)
PORSCHE Cayenne (2003 м.г.)
SKODA : Octavia NEW (2004/2009/2014 м.г.), SuperB (2008 м.г.), Roomster
BMW : E-series, F-series
www.agtcompany.ru
1. Назначение

Адаптер скорости CAN-SPEED (далее модуль) преобразует информацию от CAN-шины : о скорости а/м в аналоговый  импульсный сигнал, частота которого зависит от скорости а/м (примерно 3000 имп. на 1 км пробега); об оборотах двигателя а/м в аналоговый импульсный сигнал (1 импульс на 1 оборот); а также выдает сигналы включения габаритов, положения ключа зажигания "ACC", включения задней передачи и включения штатной мультимедиа. Данный модуль предназначен для подключения навигационных систем, таксометров, турбо таймеров, сигнализаций и других, которым необходима информация о скорости и оборотах двигателя а/м. 
Данный модуль может применятся на а/м, указанных на первой странице.
2. Выводы модуля, установка и подключение

Адаптер имеет 20-ти контактный разъем типа MINI-FIT, содержащий следующие группы выводов:

питание - 2 вывода; CAN-шина головного устройства - 2 вывода; сигналы включения габаритов, задней передачи, ACC и зажигания - 4 вывода-выхода положительной полярности; сигнал импульсов скорости – 1 вывод-выход; сигнал импульсов тахометра – 1 вывод-выход. 

Подключение модуля производится согласно рисунку 1. 
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Рис. 1. Схема подключения модуля 

3. Технические характеристики

	Напряжение питания
	9-18 В

	Ток потребления в активном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах
	не более 30 мА

	Ток потребления в пассивном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах
	не более 1 мА

	Ток нагрузки на выводах 6, 7, 17, 18
	не более 0.3 А

	Ток нагрузки на выводах 13, 16
	не более 0.3 А

	Температурный диапазон
	от -40 до +85 ОС

	Габариты ДхВхШ
	72х58х28 мм


4. Комплект поставки

- Модуль CAN-SPEED

1 шт.

- Соединительный жгут проводов
1 шт.

- Настоящее техническое описание
1 шт.

Консультацию и техническую поддержку можно получить

по e-mail: aiv4@yandex.ru
ДЛЯ ЗАМЕТОК :
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