	РАЗЪЕМ ШТАТНОГО ТВ-ТЮНЕРА VW Touareg, VW Phaeton

	  
	 



	Структура контактов 54-полюсного разъема



	1 - 

не задействован

2 - 

Шина CAN Low

3 - 

Шина CAN High

4 - 

Экран для аудиосигналов

5 - 

Аудиосигнал впереди справа

6 - 

не задействован

7 - 
Аудиосигнал впереди слева

8 - 

не задействован

9 - 

Общий экран, передняя часть

10 - 

не задействован

11 - 

Видеосигнал впереди, синхронизация вертикальных и горизонтальных сигналов изображения

12 - 

Видео, масса

13 - 

Видеосигнал, синий, передняя часть

14 - 

Видео, масса

15 - 

Видеосигнал, зеленый, передняя часть

16 - 

Видео, масса

17 - 

Видеосигнал, красный, передняя часть

18 - 

Видео, масса

19 - 

Подача напряжения, минус, клемма 31

20 - 

Подача напряжения, плюс, клемма 30

21-54 - 

не задействован
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Подключение Koder RGB 

Номер и цвет контакта разъема Koder R G B

Номер
разъема TV Tuner
1  +12v   красный




20

2  -12v    коричневый 



19

3 Csinc   белый




11

4  Blue
   синий




13

5  Green зеленый




15

6  Red     оранж.




17
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