Аудио-видео коммутатор

с регулировкой усиления 

AVS 4/2-C
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

www.agtcompany.ru
1. Назначение

Аудио-видео коммутатор (далее коммутатор) позволяет переключать  3 AV входа и 1 видеовход для камеры заднего вида (КЗВ) на AV выход и дополнительный  видеовыход.
2. Выводы (разъемы) коммутатора и подключение

Коммутатор имеет 6 разъемов типа MINI-FIT (см. рисунок в п. 4). 



Назначение и подключение выводов коммутатора.

               
 Разъем  Х1,Х2,Х3-AV1,AV2,AV3 вход. 

                . 
	№ контакта

Назначение
	           6

      Видео
	           5

Аудио левый
	          4

Аудио правый

	№ контакта

Назначение
	           3

      Земля
	           2

       Земля
	          1

      Земля


                
Разъем  Х4- Видео-вход КЗВ. 

                . 
	№ контакта

Назначение
	           6

   Видео КЗВ
	          5


	          4

        ИК

	№ контакта

Назначение
	           3

      Земля
	          2

       Земля
	          1

      Земля


              
  Разъем  Х5- Питание, управление входами. 

                . 
	№ контакта

Назначение
	           6

Remote КЗВ
	          5

     Remote 1
	          4

  Питание + 12 в

	№ контакта

Назначение
	           3

     Remote 2
	          2

    Remote 3
	          1

      Земля


              
  Разъем Х6- выход. 

                . 
	№ контакта

Назначение
	           8

      Видео 2*
	          7

      Видео1
	          6

Аудио левый
	          5

Аудио правый

	№ контакта

Назначение
	           4

      Земля
	            3

       Земля
	          2

 Земля аналог
	          1

Земля аналог



*На выход видео2 изображение с КЗВ не подается.
3. Работа коммутатора.

Коммутатор может работать в 4-х режимах: 

1.Выбор нужного AV входа или входа КЗВ осуществляется подачей напряжения +12в на соответствующий вход REMOTE (REMOTE1 включает AV1 и т.д.) При наличии +12в сразу на нескольких входах REMOTE коммутация осуществляется согласно приоритетам: КЗВ, затем 1-ый AV вход, 2-ой и 3-ий.

2.Выбор AV входа происходит по наличию  на нем видеосигнала (кроме входа КЗВ, который работает только по REMOTE КЗВ). При наличии видеосигнала сразу на нескольких AV входах коммутация осуществляется согласно приоритетам: 1-ый AV вход, 2-ой и 3-ий.

3. Выбор AV входа осуществляется с любого пульта ДУ. Модель пульта оговаривается при заказе коммутатора. 

4. Выбор AV входа осуществляется клавишей без фиксации, подающей +12в на вход REMOTE1.

Нужный вход выбирается последовательным перебором.

3-ий  и 4-ый режимы работы задаются перекусыванием петли.

4. Регулировка  усиления звукового сигнала.

Регулировка усиления выбранного аудиовхода осуществляется кнопкой на коммутаторе и имеет 8 градаций. Каждое нажатие прибавляет 3dB. После максимального идет минимальное усиление и т. д. Выбранный коэффициент усиления автоматически записывается во внутреннюю память коммутатора. 

.
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5. Технические характеристики

	Напряжение питания
	9-18 В

	Ток потребления 
	не более 100 мА

	Ток потребления по входам REMOTE
	не более 2 мА

	Коэффициент усиления аудиосигнала
	0 – 31 dB

	Температурный диапазон
	от -40 до +85 ОС

	Габариты ДхВхШ
	120х35х70 мм


6. Комплект поставки

- Коммутатор AVS 4/2-C 



  1 шт.

- Соединительный жгут разъема X5


  1 шт.

- Соединительные колодки разъемов X1,X2,X3,X4,X6
  5 шт.

- Контакты разъемов X1,X2,X3,X4,X6


32 шт.

- Настоящее техническое описание


  1 шт.

Консультацию и техническую поддержку можно получить

по e-mail:  aiv4@yandex.ru
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