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1. Назначение и возможности

Автомобильная система управления и оповещения по телефону AGT-GSM3+ (далее система) предназначена для дистанционного управления тремя выходными каналами (автозапуск, отопитель, блокировка двигателя и т.п.) и контроля за тремя входными каналами (зажигание, работающий двигатель, статус автозапуска, статус отопителя и т.п.) посредством GSM-телефона. Управление и контроль работы системы осуществляется через SMS-сообщения и по прямому звонку. Система работает в стандарте 2G и обеспечивает двустороннюю связь с автомобилем в любой точке зоны покрытия сотовой сети и позволяет реализовывать следующие основные функции :

- Управление системой SMS-сообщением с возможностью получения ответного
 SMS-сообщения о результатах выполнения команд.

- Управление тремя выходными каналами (устройствами), с возможностью их
 работы по таймеру как SMS-сообщениями так и по прямому звонку.

- Контроль за работой трех входных каналов по переднему и/или заднему фронту входного сигнала SMS-информированием.

- Получение по SMS-запросу от системы SMS-сообщений о состоянии :  уровня сигнала GSM-сети, бортового напряжения, температуры, состояния выходных и входных каналов, настроек системы, баланса счета.

- Возможность контроля за напряжением АКБ и температурой салона а/м с информированием SMS-сообщением при выходе параметра за обозначенный пользователем диапазон значений. 
- Возможность автоматического включения канала Автозапуск на определенное время при снижении температуры ниже установленной минимальной. 

- Возможность ретрансляции входящих SMS-сообщений.

- Светодиодный индикатор GSM-связи и активных выходных каналов.

- Управление через мобильное приложение AGT-GSM3 Control (ссылка на последней странице).

2. Подготовка системы к работе 

2.1 Подготовка SIM-карты *
Внимание! GSM-модем системы работает только в стандарте 2G! При выборе оператора учитывайте это. Например «TELE2» не работает в стандарте 2G в Московском регионе.

С помощью любого мобильного телефона, согласно его инструкции по эксплуатации, выполните следующие действия по подготовке мини SIM-карты, которая будет установлена в систему.

· Вставьте SIM-карту в телефон и включите его.

· Если требуется ввести PIN-код, введите его и в меню установок телефона отключите запрос PIN-кода при включении телефона.
· Проверьте прием SMS-сообщений с управляющего телефона пользователя.
· Выключите телефон, и выньте SIM-карту.

* Данный пункт можно не выполнять, если запрос PIN-кода отключен. 
2.2 Установка SIM-карты и включение системы
          Нажмите на середину боковых стенок верхней крышки корпуса как показано на Фото 1, и снимите крышку вверх. Вставьте подготовленную согласно п. 2.1 SIM-карту в держатель как показано на Фото 2 (контактными площадками кверху и скосом слева), и утопите ее до щелчка фиксатора. Установите крышку на место. Согласно п. 6, установите систему на автомобиль. После подключения питания, если  все  сделано  правильно, на нижней части корпуса светодиод системы будет гореть в течении примерно 20 секунд, означая инициализацию и регистрацию системы в сотовой сети, после чего погаснет и будет давать короткие   вспышки с интервалом 4 секунды, что будет свидетельствовать об успешной регистрации в сети. Система готова к работе. Если вспышки отсутствуют, то система в сети не зарегистрирована. Возможными причинами могут быть: слишком слабый уровень сигнала сети; неправильно установленная или неисправная SIM-карта; в Вашем регионе не поддерживается 2G сеть.  

В дальнейшем, если возникнет необходимость замены SIM-карты, необходимо сначала отключить питание от системы, и затем, как описано выше, выполнить процедуру  установки новой SIM-карты. Для извлечения SIM-карты необходимо нажать на нее до щелчка освободив фиксатор.
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                      Фото 1. Снятие крышки                                          Фото 2. Установка SIM-карты
Внимание! После первого включения системы будет установлен пароль 0000. Далее необходимо установить основной номер телефона пользователя с которого будет управление отправкой SMS : 0000 <номер телефона> U , где номер телефона указывается в международном формате. Например : 0000 +79161234567 U. В дальнейшем можно изменить пароль согласно п. 5.12, и изменить основной номер пользователя согласно п. 5.2.
3. Работа системы

После включения и регистрации в сети система готова принимать командные SMS-сообщения от пользователя:  запрос состояния, управление выходными каналами в том числе и по таймеру, запрос и изменение установок (настроек), запрос баланса счета. Также система может передавать SMS-сообщения по определенным пользователем событиям. Помимо SMS предусмотрена возможность управлять выходными каналами по прямому звонку на номер системы.  Светодиодным индикатором в системе реализован контроль за наличием GSM-связи и  состоянием каналов. На Рис.1 схематично показаны режимы работы индикатора. 
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                                  Рис. 1. Светодиодная индикация режимов работы системы

3.1 Контроль и управление системой с помощью SMS-сообщений.
Общий формат командного SMS-сообщения передаваемого пользователем системе выглядит так :

[XXXX][_команда 1][_команда 2][_команда 3][_команда 4][_команда 5][_команда 6][_команда 7][_команда 8][_команда 9][_.]  *

где : 
XXXX 
- Пароль системы, состоящий из 4-ех цифр (см. п.2.2). Изначально 0000.

_
- Разделитель между командами (пробел или пробелы).


команда Х
- Передаваемая системе команда (определенный набор символов**). Строка может содержать 

   от нуля до девяти команд.


.
- Запрос от системы контрольного (ответного) SMS-сообщения.

*  В квадратных скобках указаны необязательные параметры.

** В наборе символов команды управления используются латинские буквы (заглавные или строчные), цифры, минус и плюс.

Все передаваемые системе команды делятся на команды индивидуальной настройки системы (см. п. 5), и команды управления (см. п. 4). Перед началом работы обязательно необходимо произвести индивидуальную настройку системы.

При приеме системой SMS-сообщения, сначала анализируется пароль, и если он правильный, то следующие за паролем команды выполняются в порядке их следования в командной строке. При отправке SMS-сообщения с основного номера пользователя пароль можно не набирать при условии определения номера абонента. После выполнения команд система отправит контрольное (ответное) SMS-сообщение на номер пользователя, содержащее информацию о количестве выполненных команд, уровне сигнала сотовой сети, температуре блока системы,  напряжении бортовой сети, состоянии 3-х выходных и 3-х входных каналов только в том случае, если в конце командной строки стоит точка, или если установлена соответствующая конфигурация ответной отправки контрольного SMS-сообщения (см. п. 5.3). Если очередная команда в строке содержит ошибку, то данная, и все следующие за ней команды выполнятся не будут. Если выполнение команд не требуется, а необходимо просто запросить контрольное SMS-сообщение, то достаточно передать системе SMS-сообщение с одним паролем с любого номера, либо пустое или с одной точкой с номера пользователя. Пример контрольного SMS-сообщения представлен в Таблице 1. Ниже приведена подробная расшифровка каждой строки контрольного SMS-сообщения.
Строка 1 (CONTROL-0:) – показывает тип передаваемого системой сообщения. В данном случае – контрольное сообщение. Цифра после тире - количество выполненных команд (от 0 до 9).

Строка 2 (GSM: >>>--) – показывает текущий уровень GSM-сигнала сотовой сети системы (>>>>> - максимальный уровень, >---- - минимальный уровень). 
Строка 3 (Temp: +20 C) – показывает температуру блока системы в градусах Цельсия.

Строка 4 (Bat: 12,7 V) – показывает напряжение питания блока системы в Вольтах.

Строка 5 (K1.Autostart: 1-10:35) – показывает состояние выходного канала 1 (Автостартер). После знака ":" указано включен (1) или выключен (0) канал. Если далее через тире стоят два двузначных числа разделенных двоеточием, то это означает что канал включен по таймеру. Числа соответствуют оставшемуся времени работы соответственно в минутах и секундах. 

Строка 6 (K2.Otopitel: 1) – показывает состояние выходного канала 2 (Отопитель). Состояние указывается аналогично каналу 1. 
Строка 7 (K3.Block: 0) – показывает состояние выходного канала 3 (Блокировка). Состояние указывается аналогично каналу 1. *
Строки 8,9,10 (Sen1: 1), (Sen2: 1), (Sen3: 0), – показывают состояние соответственно входных каналов 1,2 и 3 (Сенсор 1, Сенсор2, Сенсор 3). После двоеточия (1) означает высокий уровень на входе (>3 В), а (0) - низкий уровень на входе (<0,7 В). **
* - Включенное состояние канала 3 (если канал включен не по таймеру) в отличии от каналов 1 и 2 сохраняется в энергонезависимой памяти, и при отключении и повторном включении питания системы остается во включенном состоянии. А включенное состояние каналов 1 и 2 сбрасывается.
** - В неподключенном состоянии каналы сенсоров 1 и 2 находятся в высоком уровне и управляются низким уровнем входного сигнала, а канал сенсора 3 - в низком уровне и управляется высоким уровнем входного сигнала. 
Таблица 1. Пример контрольного SMS-сообщения

	№ строки SMS-сообщения
	Вид SMS-сообщения по строкам
	Краткое описание строки

	1
	CONTROL-0:
	Тип сообщения и количество выполненных команд.

	2
	GSM: >>>--
	Уровень сигнала сотовой сети.

	3
	Temp: +23 C
	Температура блока системы. 

	4
	Bat: 12,7 V
	Напряжение бортовой сети.

	5
	K1.Autostart: 1-10:35
	Состояние выходного канала 1 (Автостартер). 

	6
	K2.Otopitel: 0
	Состояние выходного канала 2 (Отопитель). 

	7
	K3.Block: 1
	Состояние выходного канала 3 (Блокировка). 

	8
	Sen1: 1
	Состояние входного канала 1 (Сенсор 1). 

	9
	Sen2: 1
	Состояние входного канала 2 (Сенсор 2). 

	8
	Sen3: 0
	Состояние входного канала 3 (Сенсор 3). 


3.2 Управление выходными каналами по прямому звонку.
Помимо SMS-сообщений в системе предусмотрено управление выходными каналами по прямому звонку на номер системы. Для управления необходимо перевести клавиши телефона пользователя в тональный режим.  

После соединения с системой, сначала будет запрос 4-х кратным тональным сигналом на набор пароля системы (четыре цифры) если вызов был не с основного номера пользователя. При наборе каждой цифры пароля необходимо дождаться подтверждение ввода тональным сигналом от системы. После ввода пароля необходимо нажать «*». В случае неправильного набора или ожидания более 50 секунд произойдет сброс соединения, в противном случае система даст четыре тональных сигнала на повышение и далее серию из трех тональных сигналов где порядковый номер сигнала будет соответствовать состоянию канала с соответствующим номером. Если сигнал короткий (0,2 сек) – канал выключен, а если длинный (0,7 сек) – включен. Далее при нажатии клавиш «1», «2» или «3» состояние соответствующего канала меняется с выключенного на включенный или наоборот с включенного на выключенный, после чего прозвучит соответствующая серия трех тональных сигналов. Клавиша «0» переводит сразу все каналы в выключенное состояние. Клавиша «#» осуществляет сброс GSM модуля аналогично SMS команде R (см. п. 5.13). Клавиша «*» разъединяет соединение с системой. При бездействии пользователя более 50 секунд соединение будет прервано. 

Таблица 2. Вид первой строки SMS-сообщения системы в зависимости от события
	Первая строка SMS-сообщения
	№  события
	Причина события

	! Sensor1->1:
	1
	Изменился уровень с низкого на высокий для входного канала 1

	! Sensor1->0:
	2
	Изменился уровень с высокого на низкий для входного канала 1

	! Sensor2->1:
	3
	Изменился уровень с низкого на высокий для входного канала 2

	! Sensor2->0:
	4
	Изменился уровень с высокого на низкий для входного канала 2

	! Sensor3->1:
	5
	Изменился уровень с низкого на высокий для входного канала 3

	! Sensor3->0:
	6
	Изменился уровень с высокого на низкий для входного канала 3

	! BAT LOW:
	7
	Напряжение питания снизилось ниже установленного уровня

	! TEMP MIN:
	8
	Температура блока снизилась ниже установленной минимальной температуры

	! TEMP MAX:
	9
	Температура блока поднялась выше установленной максимальной температуры

	POWER ON:
	10
	Подано питание на блок системы (включение системы)


3.3 SMS-сообщения от системы.
В зависимости от настроек система может передавать SMS-сообщения по определенным событиям. Вид SMS-сообщения будет такой же как в Таблице 1, только в первой строке будет указа причина передачи SMS. В Таблице 2 представлена первая строка сообщения в зависимости от события. Минимальное время, через которое возможен повторный анализ системой появления одного и того же события для передачи SMS-сообщения – 90 секунд.

4. SMS-команды управления системой

4.1 Команда запроса контрольного SMS-сообщения о состоянии системы
На самом деле, физически такой команды не существует. А данная функция реализуется отправкой командного SMS-сообщения, содержащего только пароль системы либо пустое или с одной точкой сообщение, если оно отправлено с основного номера пользователя . Подробное описание этого представлено в п. 3.1.
4.2 Команды включения и выключения выходных каналов
Данные команды позволяют включать, выключать и включать по таймеру (на определенное время) три выходных каналов системы. Рассмотрим подробнее управление каналами :

1 канал (K1.Autostart). Данный канал включается командой K11 или A1, а выключается командой  K10 или A0. Если после команды включения указано двузначное число, то канал включится на указанное время в минутах, например команды K1130 или A130 включат канал на 30 минут. Если в установках системы параметр «ТК1:» не равен нулю, то команды K11 или A1 включат канал также по таймеру на время в минутах, указанное в параметре «ТК1» (см. п.п.  5.1, 5.11).
2 канал (K2.Otopitel). Данный канал включается командой K21 или O1, а выключается командой  K20 или O0. Если после команды включения указано двузначное число, то канал включится на указанное время в минутах, например команды K2120 или O120 включат канал на 20 минут. Если в установках системы параметр «ТК2:» не равен нулю, то команды K21 или O1 включат канал также по таймеру на время в минутах, указанное в параметре «ТК2» (см. п.п.  5.1, 5.11).

3 канал (K3.Block). Данный канал включается командой K31 или B1, а выключается командой  K30 или B0. Если после команды включения указано двузначное число, то канал включится на указанное время в минутах, например команды K3190 или B190 включат канал на 90 минут. Если в установках системы параметр «ТК3:» не равен нулю, то команды K31 или O1 включат канал также по таймеру на время в минутах, указанное в параметре «ТК3» (см. п.п.  5.1, 5.11). Включенное состояние данного канала (если не по таймеру) в отличии от других каналов сохраняется после сброса питания.  
4.3 Команда передачи USSD запроса 
Команда -<ussd> предназначена для получения информации о балансе счета, где <ussd> соответствующая USSD команда. Например -*100#. После данной команды система пришлет ответное SMS c информацией о балансе счета. 
4.4 Команда паузы между командами в SMS-сообщении

Команда Hxx предназначена для организации паузы в секундах между командами в SMS-сообщении, где xx – значение в секундах от 00 до 99. 

Пример: K21 H05 K20. Данная команда включает канал 2 и через 5 секунд выключает его. 

5. SMS-команды индивидуальной настройки системы 
При первом включении система настроена по заводским установкам. Команды индивидуальной настройки позволяют изменять эти установки. Данные настроек хранятся в энергонезависимой памяти системы, и остаются без изменения при отключении питания. Ниже приведен перечень команд по настройке.

5.1 Команда запроса об установках системы – U
Таблица 3. Вид SMS-сообщения с заводскими установками

	№ строки SMS-сообщения
	Вид SMS-сообщения по строкам
	Краткое описание строки

	1
	USTANOVKI:
	Тип сообщения

	2
	Tel: +79161234567
	Телефон пользователя (После первого включения отсутствует) 

	3
	-SMS Otvet
	Выключено(-) ответное SMS

	4
	+SMS Priem
	Включена(+) ретрансляция входящих SMS не от пользователя

	5
	+BAT: 12,0V 
	Включена(+) отправка SMS при падении напряжения ниже 12,0 В 

	6
	-Tmin: -20C / 00m
	Выключена(-) отправка SMS при падении температуры ниже -20 градусов / сброшен таймер автовключения автозапуска

	7
	-Tmax: +40C
	Выключена(-) отправка SMS при превышении температуры +40 градусов 

	8
	Tcorr(-): 4
	Коррекция температуры на -4 градуса

	9
	-Sen1: 
	Выключена(-) отправка SMS при изменении сигнала на входном канале 1 

	10
	-Sen2: 
	Выключена(-) отправка SMS при изменении сигнала на входном канале 2 

	11
	-Sen3: 
	Выключена(-) отправка SMS при изменении сигнала на входном канале 3 

	12
	TK1: 30m
	Таймер канала 1 по умолчанию включен на 30 минут

	13
	TK2: 00m
	Таймер канала 2 по умолчанию выключен

	14
	TK3: 00m
	Таймер канала 3 по умолчанию выключен


При получении данной команды, система отправляет SMS-сообщение с информацией об установках на основной номер пользователя. Вид SMS-сообщения с установленными заводскими параметрами, и кратким их описанием, представлены в Таблице 3. Ниже приведена подробная расшифровка каждой строки сообщения.

Строка 1 (USTANOVKI:) – показывает тип передаваемого системой сообщения. В данном случае – сообщение с информацией об установках системы.

Строка 2 (Tel: +79161234567) – показывает основной номер телефона пользователя системой. 
Строка 3 (-SMS Otvet) – первый символ – или + соответственно показывает выключена или включена ответная отправка SMS о состоянии системы на командное SMS пользователя. 
Строка 4 (-SMS Priem) – первый символ – или + соответственно показывает выключена или включена ретрансляция на номер пользователя входящих SMS не с номера пользователя. 
Строка 5 (+BAT: 12,0V) – первый символ – или + соответственно показывает выключена или включена отправка SMS при снижении напряжения питания ниже указанного, в данном случае меньше 12,0 В.

Строка 6 (-Tmin: -20C / 00m) – первый символ – или + соответственно показывает выключена или включена отправка SMS при снижении температуры блока системы ниже указанной, в данном случае меньше -20 градусов С. После слэш указано время автовключения автозапуска в минутах при включенной отправки SMS. 
Строка 7 (-Tmax: +40С) – первый символ – или + соответственно показывает выключена или включена отправка SMS при превышении температуры блока системы указанной, в данном случае выше +40 градусов С.

Строка 8 (Tcorr(-): 4) – показывает отрицательную величину в градусах коррекции измеренной температуры. В данном случае -4 градуса С.
Строки 9, 10, 11 (-Sen1:, -Sen2:, -Sen3:) – первый символ – или + соответственно показывает выключена или включена отправка SMS при изменении уровня сигнала на соответствующем входном канале. Если первый символ + (отправка SMS включена), то после двоеточия символы ->0 означают о фиксировании перепада с высокого уровня в низкий, а символы ->1 о фиксировании перепада с низкого в высокий уровень сигнала (например: +Sen1: ->0 ->1.). 
Строки 12, 13, 14 (TK1: 30m, TK2: 00m, TK3: 00m) – показывают значения таймеров в минутах по умолчанию для соответствующих каналов. Если значение равно 00m, то таймер по умолчанию выключен. 
5.2 Команда установки телефона пользователя (2-я строка установок)

Команда определяет основной номер телефона пользователя. Если SMS и звонки будут поступать с данного номера, то указание пароля необязательно. 
Формат команды: +xxxхxxxxxxx U, где ххххххххххх – номер телефона в международном формате. Допустимо не больше 20 цифр. 

Пример: +79161234567 U. Данная команда определяет основной номер пользователя +79161234567. 

5.3 Команда установки ответного SMS на командное SMS пользователя (3-я строка установок)
Команда определяет будет ли автоматически отправляться ответное SMS о выполненных командах и состоянии системы на SMS команду пользователя. 
Формат команды: SO+ или SO-. Первая команда включает функцию, а вторая – выключает. 

5.4 Команда установки ретрансляции входящего SMS не от пользователя (4-я строка установок)
Команда определяет будет ли ретранслироваться пользователю входящее SMS, поступившее не с его номера телефона. 

Формат команды: SP+ или SP-. Первая команда включает функцию, а вторая – выключает. 

5.5 Команда установки отправки SMS при падении напряжения питания ниже указанного значения (5-я строка установок)
Команда определяет будет ли отправляться SMS пользователю при падении напряжения питания ниже указанного уровня. 
Формат команды: BATx или BATxUU,U  где вместо x указывается + если надо включить отправку SMS или  - если надо выключить отправку. А вместо UU,U значение порогового уровня напряжения. 
Пример: BAT+11,9. Данная команда включает отправку SMS при снижении напряжения питания ниже 11,9 В. 
5.6 Команда установки отправки SMS и включения автозапуска при падении температуры блока системы ниже указанного значения (6-я строка установок)
Команда определяет будет ли отправляться SMS пользователю при падении температуры блока ниже указанного уровня, а также будет ли включаться автоматически автозапуск если значение таймера по температуре не равно 00 (см. п. 5.7).
Формат команды: TMINx или TMINxyTT  где вместо x указывается + если надо включить отправку SMS с возможным автозапуском двигателя или  - если надо выключить отправку и автозапуск двигателя, вместо y знак значения температуры (- или +). А вместо TT значение минимальной температуры. 

Пример 1: TMIN-. Данная команда выключает отправку SMS и включение автозапуска при снижении температуры ниже установленного значения. 

Пример 2: TMIN+-25. Данная команда включает отправку SMS и включает автозапуск (если параметр TТ не равен 00 см. п. 5.7) при снижении температуры ниже установленного значения, и определяет это значение -25 градусов С.
5.7 Команда установки таймера работы автозапуска (Канал 1) при снижении температуры ниже минимальной (6-я строка установок)
Данная команда позволяет включить и установить время работы автозапуска при включенной отправке SMS при снижении температуры ниже минимальной (см. п.5.6).

Формат команды: TТmm  где вместо mm указывается значение таймера в минутах в диапазоне 00-99. Если указано значении 00, то таймер выключен и автозапуск включатся не будет. 

Пример 1: TТ00. Данная команда отключает автоматическое включение автозапуска при снижении температуры ниже минимальной.
Пример 2: TТ30. Данная команда устанавливает автоматическое включение автозапуска на 30 минут при снижении температуры ниже минимальной и включенном параметре TMIN (см. п. 5.6).

5.8 Команда установки отправки SMS при повышении температуры блока системы выше указанного значения (7-я строка установок)
Команда определяет будет ли отправляться SMS пользователю при повышении температуры блока выше указанного уровня. 

Формат команды: TMAХx или TMAХxyTT  где вместо x указывается + если надо включить отправку SMS или  - если надо выключить отправку, вместо y знак значения температуры (- или +). А вместо TT значение максимальной температуры. 

Пример 1: TMAX+. Данная команда включает отправку SMS при превышении температуры выше установленного значения. 

Пример 2: TMAX++45. Данная команда включает отправку SMS при превышении температуры выше установленного значения, и определяет это значение +45 градусов С. 

5.9 Команда установки значения коррекции температуры (8-я строка установок)
Команда определяет значение от 0 до 9 градусов со знаком минус для коррекции измеренной температуры блока системы. 

Формат команды: TCx  где вместо x указывается значение от 0 до 9 которое будет вычитаться из измеренного значения температуры. 

Пример: TС6. Данная команда определяет коррекцию измеренной температуры -6 градусов С. 

5.10 Команда установки отправки SMS при изменении сигнала на входных каналах (9-я, 10-я и 11-я строки установок)
Команда определяет будет ли отправляться SMS пользователю при установленном изменении сигнала на входе соответствующего канала. 

Формат команды: SXy0z1  где вместо X указывается соответствующий номер входного канала 1, 2 или 3. Вместо y  указывается + если надо включить отправку SMS или  - если надо выключить отправку при изменении сигнала на входе с высокого уровня на низкий. Вместо  z  указывается + если надо включить отправку SMS или  - если надо выключить отправку при изменении сигнала на входе с низкого уровня на высокий. 

Пример 1: S1+0-1. Данная команда для входного канала 1 включает отправку SMS при изменении уровня сигнала на входе с высокого на низкий, и отключает отправку SMS при изменении уровня сигнала с низкого на высокий. 

Пример 2: S2-0-1. Данная команда для входного канала 2 отключает отправку SMS при любом изменении сигнала на входе. 

Пример 3: S3+1. Данная команда для входного канала 3 включает отправку SMS при изменении уровня сигнала с низкого на высокий.
5.11 Команда установки значений таймеров каналов по умолчанию (12-я, 13-я и 14-я строки установок)
Команда определяет значение таймера соответствующего канала по умолчанию в минутах. 

Формат команды: TKXmm  где вместо X указывается номер канала 1, 2 или 3. Вместо mm указывается значение таймера в минутах в диапазоне 00-99. Если указано значении 00, то соответствующий таймер выключен. 

Пример 1: TK100. Данная команда отключает таймер канала 1 по умолчанию. 

Пример 2: TK230. Данная команда устанавливает значение 30 минут для таймера канала 2 по умолчанию. 

5.12 Команда изменения пароля системы

Данная команда позволяет изменить пароль системы.

Формат команды: P-<пароль>-<пароль>, где после знаков тире вводится новый пароль из 4-ех цифр. 

 Пример: P-2356-2356. Данная команда определяет новый пароль системы - 2356.
5.13 Команды сброса системы

Данные команды переводят систему в состояние первоначального включения с установленными установками, или с заводскими установками (см. Таблицу 3).

Формат команды: R - сброс без изменения установок, RR – сброс с установкой заводских параметров (пароль устанавливается 0000, а номер телефона пользователя не изменяется).

6. Установка системы (выполняется мастером по установке)

Выполните установку системы в следующем порядке.

· Согласно п.2 подготовьте и установите SIM-карту в блок системы.

· С помощью двухсторонней липкой ленты или креплением через крепежные отверстия (винты, саморезы, пластиковые стяжки и т.п.) установите блок системы в салоне а/м в любом влагозащищенном месте желательно как можно дальше от металлических элементов и электронных блоков для лучшего приема GSM-сигнала.

· Если необходимо установите дополнительный светодиодный индикатор (в комплект не входит) в любом удобном месте в салоне автомобиля.
· Скоммутируйте провода разъемов блока системы в соответствии со схемой подключения (Рис. 2)  с другим дополнительным оборудованием.

· Подключите разъемы к блоку системы.

7. Полезные советы и рекомендации

Желательно приобретать SIM-карту для системы такого же оператора сотовой связи, как и у пользователя системы. Это обеспечит более быструю и надежную доставку SMS-сообщений и телефонных соединений, а также при этом появится возможность объединение счетов, и выбор более экономичных тарифов. 

Некоторые операторы сотовой связи предоставляют абонентам услугу определения местонахождения абонента по расположению базовых станций. Воспользовавшись такой услугой, Вы сможете с точностью от 100 до 1000 метров определять местонахождение системы (автомобиля).
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Рис 2. Схема подключения

8. Технические характеристики

	Напряжение питания
	7 - 18 В

	Ток потребления в режиме GSM-приема/передачи
	не более 80 мА

	Ток потребления в дежурном режиме GSM-модуля 
	не более 11 мА

	Ток нагрузки выходного канала 
	не более 500 мА

	Допустимое напряжение на входных каналах
	0 - 18 В

	Напряжение низкого уровня сигнала на входе 1,2 и 3
	< 0,7 В

	Напряжение высокого уровня сигнала на входе 1,2 и 3
	> 3 В

	Стандарт сотовой связи
	2G

	Количество команд в одном SMS-сообщении
	до 9

	Количество событий/причин для передачи системой SMS 
	10

	Количество отрицательных выходных каналов
	3

	Количество отрицательных/положительных входных каналов
	2 / 1

	Температурный диапазон
	от -40 до +85 ОС

	Габариты блока ДхШхВ
	70х35х22 мм

	Вес блока
	30 г


9. Комплект поставки

Блок AGT-GSM3+


1 шт

Соединительные разъемы с проводами

4 шт

Руководство по установке и эксплуатации
1 шт

10. Краткий справочник примеров команд*
	№
	Пример команды
	Описание действия команды

	К о м а н д ы      у п р а в л е н и я

	1
	A1 
	Включить канал 1 (Autostart) (Если параметр TK1 не 00, то канал включится по таймеру)

	2
	A130 
	Включить канал 1 (Autostart) на 30 минут

	3
	A0
	Выключить канал 1 (Autostart)

	4
	O140
	Включить канал 2 (Otopitel) на 40 минут

	5
	B1
	Включить канал 3 (Block)

	6
	B0
	Выключить канал 3 (Block)

	7
	B1 H05 B0
	Включить канал 3 (Block) и через 5 секунд выключить его

	8
	-*100# 
	Запросить баланс счета

	9
	. (в конце строки)
	Запрос контрольного SMS

	К о м а н д ы     н а с т р о й к и

	10
	U
	Запрос SMS об установках системы

	11
	+79103222332 U
	Установить номер пользователя +79103222332

	12
	SO+
	Включить ответное SMS на SMS-команду пользователя

	13
	SP-
	Выключить ретрансляцию входящих SMS не от пользователя 

	14
	BAT+12,0
	Включить отправку SMS при снижении напряжения питания ниже 12,0 В.

	15
	TMIN+-30
	Включить отправку SMS и возможно автозапуск (если параметр TТ не равен 00 см. строку 15) при снижении температуры ниже -30 градусов С. 

	16
	TТ30
	Установить таймер включения автозапуска при снижении пороговой температуры на 30 минут (см. строку 14)

	17
	TMAX++40
	Включить отправку SMS при увеличении температуры выше +40 градусов С.

	18
	TC5
	Определить коррекцию температуры -5 градусов C.

	19
	S1-0+1
	Выключить отправку SMS при переходе с высокого уровня на низкий на Входе 1 и включить при переходе с низкого на высокий.

	20
	S2-0-1
	Выключить отправку SMS при любом изменении сигнала на Входе 2.

	21
	S3+0+1
	Включить отправку SMS при любом изменении сигнала на Входе 3.

	22
	P-1234-1234
	Определить новый пароль системы 1234.

	23
	R
	Сброс без изменения настроек

	24
	RR
	Сброс с установкой заводских настроек.


* Если команда отправляется не с основного номера пользователя, то перед ней необходимо набрать пароль (4 цифры) и пробел.
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Консультацию и техническую поддержку можно получить

по тел. +7 (916) 691-68-87 по рабочим дням с 10 до 19 часов, или по e-mail: aiv4@yandex.ru
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