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Модуль дистанционного запуска двигателя 
для а/м BMW X1 (E84), X5 (E70), X6 (E71), 1 (E82,E87),
 3 (E90-E93), 5 (E60/E61) >2007, 6(E64) >2007, MINI (R55)
 с управлением от штатного брелока и по телефону
CAN-ASB-T+
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ




(арт. 25030508)
www.agtcompany.ru
1. Назначение
Модуль дистанционного запуска двигателя CAN-ASB-T+ (далее модуль) со встроенным GSM-модемом  предназначен для осуществления дистанционного запуска и прогрева двигателя и салона а/м BMW X1(E84), X5(E70), X6(E71), 1(E87), 3(E90-E93), 5(E60/E61), 6(E64), MINI Cooper (R55). Система работает в GSM-стандарте 2G и обеспечивает двустороннюю связь с модулем в любой точке зоны покрытия сотовой сети и позволяет реализовывать следующие основные функции :

- Реализация автозапуска от штатного брелока, по телефону и от дополнительно установленной
сигнализации с возможностью перехвата ключа (посадка без глушения двигателя).

- Управление тремя выходными каналами GSM-модема (включение/выключение автозапуска, блоки-

ровка работы (глушение) двигателя независимо от автозапуска, управление внешним устрой-

ством) с возможностью их работы по таймеру как SMS-сообщением так и по прямому звонку.

- Возможность контроля SMS-информированием за работой системы по трем событиям (входным каналам): статус работы автозапуска, включенное зажигание, работающий двигатель. 

- Получение по SMS-запросу от системы SMS-сообщений о состоянии :  уровня сигнала GSM-сети, бортового напряжения, температуры, состояния выходных и входных каналов, настроек системы, баланса счета.

- Возможность контроля за напряжением АКБ и температурой салона а/м с информированием SMS-сообщением при выходе параметра за обозначенный пользователем диапазон значений. 

- Возможность автоматического включения автозапуска на определенное время при снижении температуры ниже установленной минимальной. 

- Возможность ретрансляции сторонних входящих SMS-сообщений.

- Реализация функций CAN-адаптера для подключения дополнительной сигнализации (Управление ЦЗ

и аварийной сигнализации. Выходы зажигания, концевиков дверей, багажника и др.)
- Светодиодный индикатор GSM-связи и активных выходных каналов.

- Управление через мобильное приложение AGT-GSM3 Control (ссылка на последней странице).

2. Выводы модуля, установка и подключение

Модуль имеет 20-ти контактный разъем типа MINI-FIT, содержащий следующие группы выводов:

питание - 2 вывода; CAN-шина - 2 вывода; разрешение работы от штатного брелока а/м - 1 вывод – перемычка; управление запуском двигателя – 2 вывода-входа : запуск/глушение двигателя по положительному импульсу/уровню сигнала, аварийное глушение двигателя с запретом работы модуля по отрицательному уровню сигнала; управление центральным замком – 2 вывода-входа отрицательной полярности;  управление аварийной сигнализацией – 1 вывод-вход положительной полярности;  педаль тормоза - 3 вывода для подключения к датчику педали тормоза; выходы модуля  – 5 выводов-выходов отрицательной полярности (открытый коллектор) : статус работы автостартера, статус работающего двигателя, статус нарушенного периметра (открыты двери, багажник), статус движения а/м более 5 см, выход дополнительного канала GSM-модема; 2 вывода-выхода положительной полярности : статус включенного зажигания, светодиодный индикатор GSM-модема. 
Также модуль имеет шлейфовый 14-ти контактный соединитель для подключения к блоку CAS, и штырьковый 14-ти контактный соединитель для подключения шлейфа от блока слота ключа и кнопки “START/STOP ENGINE”.
Внимание ! Для работы автоматического запуска двигателя, необходимо встраивание в модуль штатного ключа зажигания или прописанного чипа иммобилайзера (NXP PCF7936AS). В связи с этим, перед установкой системы, в случае необходимости, приобретите и запрограммируйте на дилерском сервисном центре дополнительный ключ (чип). 
Порядок установки и подключения :

1. Если в модуль будет встраиваться штатный радиобрелок, то подготовьте его следующим образом. Согласно инструкции по эксплуатации а/м выньте из ключа-брелока 1 ключ-вставку 2. Если встраиваемый в модуль брелок поддерживает в а/м систему «свободные руки», то необходимо отключить элемент питания. Для этого с помощью острого предмета отщелкните крышку батарейного отсека 3 и выньте батарейку 4. Защелкните крышку на место.
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2. Снимите блок CAS, и отсоедините от него разъем со шлейфом «B».
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3. Разберите блок модуля, открутив четыре винта. Вставьте разъем блока CAS «B» в разъем модуля, расположенный над катушкой считывателя ключа как показано ниже (красный провод шлейфа должен быть на 1 контакте, ближе к центру платы). Аналогичный разъем на шлейфе, выходящем из модуля вставьте в блок CAS. Вставьте ключ-брелок в рамку считывателя иммобилайзера модуля и закрепите его на плате с помощью пластиковой стяжки как показано на фото ниже. Если используется чип, закрепите его с помощью изоленты внизу верхней части рамки считывателя перпендикулярно рамке. 
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                                                Ориентация чипа 

                                             относительно рамки

4. Подготовьте SIM-карту к работе. С помощью любого мобильного телефона, согласно его инструкции по эксплуатации, выполните следующие действия по подготовке мини SIM-карты, которая будет установлена в модуль автозапуска.*
Внимание! GSM-модем системы работает только в стандарте 2G! При выборе оператора SIM-карты учитывайте это. Например «TELE2» не работает в стандарте 2G в Московском регионе.

· Вставьте SIM-карту в телефон и включите его.

· Если требуется ввести PIN-код, введите его и в меню установок телефона отключите запрос PIN-кода при включении телефона.
· Проверьте прием SMS-сообщений с управляющего телефона пользователя.
· Выключите телефон, и выньте SIM-карту.

· Вставьте SIM-карту в модуль автозапуска согласно фото ниже (контактами кверху и скосом слева), и соберите модуль.
                    * Данный пункт можно не выполнять, если запрос PIN-кода отключен. 
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5. Скоммутируйте провода 20-ти контактного разъема модуля с проводами разъемов «A» и датчика педали тормоза, а также если необходимо с устанавливаемым дополнительным оборудованием согласно схемы и таблицы подключения (Рис.1,2    Таб.1).
6. Установите блок CAS на место.

7. Вставьте 20-ти контактный соединитель в модуль автозапуска, и закрепите блок модуля с помощью пластиковых стяжек или двусторонней липкой ленты желательно подальше от металлических элементов и электронных блоков для лучшего приема GSM-сигнала. После подключения питания, если  все  сделано  правильно, на верхней части корпуса светодиод системы будет гореть в течении примерно 20 секунд, означая инициализацию и регистрацию системы в сотовой сети, после чего погаснет и будет давать короткие   вспышки с интервалом 4 секунды, что будет свидетельствовать об успешной регистрации в сети. Система готова к работе. Если вспышки отсутствуют, то система в сети не зарегистрирована. Возможными причинами могут быть: слишком слабый уровень сигнала сети; неправильно установленная или неисправная SIM-карта; в Вашем регионе не поддерживается 2G сеть.  
В дальнейшем, если возникнет необходимость замены SIM-карты, необходимо сначала отключить питание от системы, и затем, как описано выше, выполнить процедуру  установки новой SIM-карты. Для извлечения SIM-карты необходимо нажать на нее до щелчка освободив фиксатор.
8. Проверьте работу системы в целом согласно п.3.

Внимание! После первого включения системы будет установлен пароль 0000. Далее необходимо установить основной номер телефона пользователя с которого будет управление отправкой SMS : 0000 <номер телефона> , где номер телефона указывается в международном формате. Например : 0000 +79161234567. В дальнейшем можно изменить пароль согласно п. 6.12, и изменить основной номер пользователя согласно п. 6.2.
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Рис. 1. Схема подключения модуля  CAN-ASB-Т+
[image: image7.jpg]- L

TUUKY
JIN TOPMO3A




Рис. 2. Место подключения к датчику педали тормоза
            Таблица 1. Назначение и подключение выводов модуля:
	Назначение (полярность)
	№ контакта
	Цвет провода
	Подключение (Функция)

	питание «+12В»
	11
	красный
	к красному/синему проводу (№ 34) блока CAS а/м

	питание «земля»
	1
	коричневый
	к коричневому проводу (№ 12) блока CAS а/м

	СAN Hi
	12
	желтый/зеленый
	к оранжевому/зеленому проводу (№ 35) блока CAS а/м

	CAN Low
	2
	желтый
	к зеленому проводу (№ 26) блока CAS а/м 

	вход 1 (+) 
	13
	фиолетовый
	Запуск/глушение двигателя по положительному импульсу/уровню

	вход 2 (-)
	14
	белый
	Открывание дверей

	вход 3 (-)
	4
	оранжевый
	Закрывание дверей

	вход 4 (-)
	15
	черный
	Запрет работы автозапуска

	вход 5 (+)
	5
	желтый
	Аварийная сигнализация

	выход 1 (-)
	16
	серый
	Статус работы автозапуска

	выход 2 (-)
	6
	серый
	Статус работающего двигателя

	выход 3 (-)
	17
	серый
	Статус движения а/м более 5 см

	выход 4(-)
	7
	серый
	Статус нарушенного периметра

	выход 5(+)
	18
	зеленый
	Статус включенного зажигания

	выход 6(+)
	8
	серый
	СИД GSM-модема

	выход 7 (-)
	3
	серый
	Статус выходного канала 2 (Otopitel) GSM-модема

	вход перемычки (-)
	19
	коричневый
	Установленная перемычка разрешает работу АЗ от штатного брелока

	педаль тормоза (NO)
	9
	желтый
	к коричневому/серому проводу (№ 32) блока CAS а/м

	педаль тормоза (NC) 
	20
	желтый/зеленый
	к синему/красному проводу к датчику педали тормоза а/м

	педаль тормоза (COM) 
	10
	синий
	к синему/красному проводу от датчика педали тормоза а/м
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Рис. 3. Цоколевка разъема «А» блока CAS
3. Работа модуля
3.1 Запуск двигателя

В модуле предусмотрены четыре возможных способа запуска двигателя.

1. Подача положительного постоянного потенциала (+12В) на вход 1.

2. Подача положительного импульса (+12В) длительностью 0.3-3 сек. на вход 1.

3. Включение канала 1 (Autostart) SMS-командой, по прямому звонку и по снижению пороговой температуры (см. п. 4.2, 5.2, 6.6, 6.7).
4. Нажатие на кнопку закрывания или открывания 3-и раза на штатном брелоке в течение 5-и секунд, при установленной перемычке между 1 и 19 контактами.

Запуск двигателя по вышеперечисленным вариантам осуществляется при соблюдении следующих условий :
· Не включено зажигание и/или аксессуары.

· Штатный радиобрелок не находится в слоте считывателя.

· Не активен вход запрета работы автозапуска (Вход 5).

· Не включен канал 3 (Block) SMS-командой или по прямому звонку (см. п. 4.2, 5.2).

 При наступлении одного из четырех вариантов запуска двигателя и соблюдении вышеперечисленных условий, модуль автозапуска выполняет следующие действия :

· На Выходе 1 устанавливается отрицательный логический уровень ("земля").

· Если а/м закрыт с включенной штатной сигнализацией, открываются "SAFE"-замки (блокираторы) дверей (двери остаются закрытыми), и отключается штатная сигнализация.

· Включается зажигание, и выдерживается пауза 7 секунд для прогрева свечей накаливания дизельного двигателя.

· Осуществляется пуск двигателя с работой стартера не более 10 секунд.

· При успешном пуске (двигатель заведен) - на Выходе 2 устанавливается отрицательный логический уровень.

· При неудачном пуске (двигатель не заведен):

a) Выключается зажигание.
б) Имитируется открывание и закрывание водительской двери для отключения наружного освещения и последующего включения штатной сигнализации.*
в) Включается штатная сигнализация и закрываются "SAFE"-замки (блокираторы) если до включения автозапуска сигнализация была включена, и в дальнейшем замки не были открыты.

г) На Выходе 1 сбрасывается отрицательный логический уровень.

3.2 Работа и глушение двигателя

Двигатель, заведенный модулем по одному из четырех способов, описанных выше, будет работать до появления следующих событий:
1. Вставлен штатный радиобрелок в слот считывателя.

2. Нажата штатная кнопка «START/STOP Engine».
3. Активен вход запрета работы автозапуска (Вход 5).

4. Включен канал 3 (Block) SMS-командой или по прямому звонку (см. п. 4.2, 5.2).
5. Нажата педаль тормоза.

6. Отключен положительный потенциал (+12В) на Входе 1, если двигатель запущен первым способом (п. 3.1).

7. Подан положительный потенциал (+12В) длительностью более 0.3 сек. на Вход 1, если двигатель запущен вторым способом (п. 3.1).

8. Отключен канал 1 (Autostart) SMS-командой, по окончании времени таймера или по прямому звонку (см. п. 4.2, 5.2, 6.6, 6.7), если двигатель запущен третьим способом (п. 3.1).
9. 3-и раза в течение 5 секунд нажата кнопка закрывания или открывания на штатном брелоке, если двигатель запущен четвертым способом (п. 3.1).

10. С момента запуска двигателя прошло 30 минут, если двигатель запущен вторым или четвертым  способом.

При появлении вышеперечисленных событий, модуль выполняет следующие действия:

· Осуществляется глушение двигателя. **

· Имитируется открывание и закрывание водительской двери для отключения наружного освещения и последующего включения штатной сигнализации.*
· Включается штатная сигнализация и закрываются "SAFE"-замки (блокираторы) если до включения автозапуска сигнализация была включена, и в дальнейшем замки не были открыты.
· На Выходе 1 сбрасывается отрицательный логический уровень.

3.3 Функции входных и выходных каналов модуля

1. "Вход 1 – запуск/глушение двигателя по положительному импульсу/уровню" – вход для управления запуском и глушением двигателя от внешних устройств положительным потенциалом (см. п. 3.1 и 3.2).
2. "Вход 2 – открывание а/м" – при активном состоянии входа более 0.3 сек происходит открывание центрального замка и отключение штатной сигнализации.
3. "Вход 3 – закрывание а/м" – при активном состоянии входа более 0.3 сек происходит закрывание  центрального замка, и в случае выключенного зажигания при закрытых дверях, происходит включение штатной сигнализации.
4. "Вход 4 – запрет работы автозапуска" – активное состояние входа запрещает запуск и работу двигателя от модуля.
5. "Вход 5 – аварийная сигнализация" – активное состояние входа включает аварийную световую сигнализацию.
6. "Выход 1 – статус работы автозапуска" – выход активен при управлении работой двигателя от модуля.
7. "Выход 2 – статус работающего двигателя" – выход активен при заведенном двигателе.
8. "Выход 3 – статус движения а/м более 5 см" – выход становится активным после включения зажигания и последующего движения а/м на расстояние более 5 см до выключения зажигания.
9. "Выход 4 – статус нарушенного периметра" – выход активен при выполнении, хотя бы, одного из условий : открыта дверь, открыт багажник.
10. "Выход 5 – статус включенного зажигания" – выход активен при включенном зажигании.
11. "Выход 6 – светодиодный индикатор GSM" – выход дублирует работу СИД GSM-модема (см. п. 4).
12. "Выход 7 – статус выходного канала 2 GSM-модема" – выход активен при включенном канале “Otopitel” SMS-командой или по прямому звонку (см. п. 4.2, 5.2).
* Для  исключения  срабатывания нештатной сигнализации, данный пункт не будет выполняться если автозапуск активирован 1-ым  или 2-ым способом.
** При появлении события 1 (вставлен штатный радиобрелок в слот считывателя) сбросится отрицательный логический уровень на Выходе 1, и двигатель продолжит работу от штатного ключа.

4. Работа GSM-модема
После включения и регистрации GSM-модема в сети система готова принимать командные SMS-сообщения от пользователя:  запрос состояния, управление 3-мя выходными каналами в том числе и по таймеру, запрос и изменение установок (настроек), запрос баланса счета. Также система может передавать SMS-сообщения по определенным пользователем событиям. Помимо SMS предусмотрена возможность управлять выходными каналами по прямому звонку на номер системы. Светодиодным индикатором на корпусе блока модуля  реализован контроль за наличием GSM-связи и  состоянием каналов. На Рис. 4 схематично показаны режимы работы индикатора. 
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                                  Рис. 4. Светодиодная индикация режимов работы системы

4.1 Контроль и управление системой с помощью SMS-сообщений.
Общий формат командного SMS-сообщения передаваемого пользователем системе выглядит так :

[XXXX][_команда 1][_команда 2][_команда 3][_команда 4][_команда 5][_команда 6][_команда 7][_команда 8][_команда 9][_.]  *

где : 
XXXX 
- Пароль системы, состоящий из 4-ех цифр (см. п. 2.4). Изначально 0000.

_
- Разделитель между командами (пробел или пробелы).


команда X
- Передаваемая системе команда (определенный набор символов**). Строка может содержать 

   от нуля до девяти команд.


.
- Запрос от системы контрольного (ответного) SMS-сообщения.

*  В квадратных скобках указаны необязательные параметры.

** В наборе символов команды управления используются латинские буквы (заглавные или строчные), цифры, минус и плюс.

Все передаваемые системе команды делятся на команды индивидуальной настройки системы (см. п. 6), и команды управления (см. п. 5). Перед началом работы обязательно необходимо произвести индивидуальную настройку системы.

При приеме системой SMS-сообщения, сначала анализируется пароль, и если он правильный, то следующие за паролем команды выполняются в порядке их следования в командной строке. При отправке SMS-сообщения с основного номера пользователя пароль можно не набирать при условии определения номера абонента. После выполнения команд система отправит контрольное (ответное) SMS-сообщение на номер пользователя, содержащее информацию о количестве выполненных команд, уровне сигнала сотовой сети, температуре блока системы,  напряжении бортовой сети, состоянии 3-х выходных и 3-х входных каналов только в том случае, если в конце командной строки стоит точка, или если установлена соответствующая конфигурация ответной отправки контрольного SMS-сообщения (см. п. 6.3). Если очередная команда в строке содержит ошибку, то данная, и все следующие за ней команды выполнятся не будут. Если выполнение команд не требуется, а необходимо просто запросить контрольное SMS-сообщение, то достаточно передать системе SMS-сообщение с одним паролем с любого номера, либо пустое или с одной точкой с номера пользователя. Пример контрольного SMS-сообщения представлен в Таблице 2. Ниже приведена подробная расшифровка каждой строки контрольного SMS-сообщения.
Строка 1 (CONTROL-0:) – показывает тип передаваемого системой сообщения. В данном случае – контрольное сообщение. Цифра после тире - количество выполненных команд (от 0 до 9).

Строка 2 (GSM: >>>--) – показывает текущий уровень GSM-сигнала сотовой сети системы (>>>>> - максимальный уровень, >---- - минимальный уровень). 
Строка 3 (Temp: +23 С) – показывает температуру блока системы в градусах Цельсия.

Строка 4 (Bat: 12,7 V) – показывает напряжение питания блока системы в Вольтах.

Строка 5 (K1.Autostart: 1-10:35) – показывает состояние выходного канала 1 (Автозапуск). После знака ":" указано включен (1) или выключен (0) канал. Если далее через тире стоят два двузначных числа разделенных двоеточием, то это означает что канал включен по таймеру. Числа соответствуют оставшемуся времени работы соответственно в минутах и секундах. 

Строка 6 (K2.Otopitel: 1) – показывает состояние выходного канала 2 (Отопитель). Состояние указывается аналогично каналу 1. 
Строка 7 (K3.Block: 0) – показывает состояние выходного канала 3 (Блокировка). Состояние указывается аналогично каналу 1. *
Строки 8,9,10 (S1.Status: 1), (S2.Dvig: 0), (S3.Zazhig: 0), – показывают состояние соответственно входных каналов: Статус работы автозапуска; Статус работы двигателя; Статус зажигания. После двоеточия (1) означает активное состояние канала, а (0) – пассивное.
* - Включенное состояние канала 3 (если канал включен не по таймеру) в отличии от каналов 1 и 2 сохраняется в энергонезависимой памяти, и при отключении и повторном включении питания системы остается во включенном состоянии. А включенное состояние каналов 1 и 2 сбрасывается.

Таблица 2. Пример контрольного SMS-сообщения

	№ строки SMS-сообщения
	Вид SMS-сообщения по строкам
	Краткое описание строки

	1
	CONTROL-0:
	Тип сообщения и количество выполненных команд.

	2
	GSM: >>>--
	Уровень сигнала сотовой сети.

	3
	Temp: +23 C
	Температура блока системы. 

	4
	Bat: 12,7 V
	Напряжение бортовой сети.

	5
	K1.Autostart: 1-10:35
	Состояние выходного канала 1 (Автозапуск). 

	6
	K2.Otopitel: 1
	Состояние выходного канала 2 (Отопитель). 

	7
	K3.Block: 0
	Состояние выходного канала 3 (Блокировка). 

	8
	S1.Status: 1
	Состояние входного канала 1 (статус работы автозапуска).

	9
	S2.Dvig: 0
	Состояние входного канала 2 (статус работы двигателя).

	8
	S3.Zazhig: 0
	Состояние входного канала 3 (статус зажигания). 


4.2 Управление выходными каналами по прямому звонку.
Помимо SMS-сообщений в системе предусмотрено управление выходными каналами по прямому звонку на номер системы. Для управления необходимо перевести клавиши телефона пользователя в тональный режим.  

После соединения с системой, сначала будет запрос 4-х кратным тональным сигналом на набор пароля системы (четыре цифры) если вызов был не с основного номера пользователя. При наборе каждой цифры пароля необходимо дождаться подтверждение ввода тональным сигналом от системы. После ввода пароля необходимо нажать «*». В случае неправильного набора или ожидания более 50 секунд произойдет сброс соединения, в противном случае система даст четыре тональных сигнала на повышение тона и далее серию из трех тональных сигналов где порядковый номер сигнала будет соответствовать состоянию канала с соответствующим номером. Если сигнал короткий (0,2 сек) – канал выключен, а если длинный (0,7 сек) – включен. Далее при нажатии клавиш «1», «2» или «3» состояние соответствующего канала меняется с выключенного на включенный или наоборот с включенного на выключенный, после чего прозвучит соответствующая серия трех тональных сигналов. Клавиша «0» переводит сразу все каналы в выключенное состояние. Клавиша «#» осуществляет сброс GSM модуля аналогично SMS команде R (см. п. 6.12). Клавиша «*» разъединяет соединение с системой. При бездействии пользователя более 50 секунд соединение будет прервано. 

4.3 SMS-сообщения от системы.
В зависимости от настроек система может передавать SMS-сообщения по определенным событиям. Вид SMS-сообщения будет такой же как в Таблице 2, только в первой строке будет указа причина передачи SMS. В Таблице 3 представлена первая строка сообщения в зависимости от события. Минимальное время, через которое возможен повторный анализ системой появления одного и того же события для передачи SMS-сообщения – 90 секунд.

Таблица 3. Вид первой строки SMS-сообщения системы в зависимости от события
	Первая строка SMS-сообщения
	№  события
	Причина события

	! S1.Status->1:
	1
	Переход в активное состояние входного канала 1 (Status)

	! S1.Status->0:
	2
	Переход в пассивное состояние входного канала 1 (Status)

	! S2.Dvig->1:
	3
	Переход в активное состояние входного канала 2 (Dvig)

	! S2.Dvig->0:
	4
	Переход в пассивное состояние входного канала 2 (Dvig)

	! S3.Zazhig->1:
	5
	Переход в активное состояние входного канала 3 (Zazhig)

	! S3.Zazhig->0:
	6
	Переход в пассивное состояние входного канала 3 (Zazhig)

	! BAT LOW:
	7
	Напряжение питания снизилось ниже установленного уровня

	! TEMP MIN:
	8
	Температура блока снизилась ниже установленной минимальной температуры

	! TEMP MAX:
	9
	Температура блока поднялась выше установленной максимальной температуры

	POWER ON:
	10
	Подано питание на блок системы (включение системы)


5. SMS-команды управления системой
5.1 Команда запроса контрольного SMS-сообщения о состоянии системы
На самом деле, физически такой команды не существует. А данная функция реализуется отправкой командного SMS-сообщения, содержащего только пароль системы либо пустое или с одной точкой сообщение, если оно отправлено с основного номера пользователя . Подробное описание этого представлено в п. 4.1.

5.2 Команды включения и выключения выходных каналов

Данные команды позволяют включать, выключать и включать по таймеру (на определенное время) три выходных канала системы. Рассмотрим подробнее управление каналами :

1 канал (K1.Autostart). Данный канал предназначен для включения/выключения работы автозапуска, и включается командой K11 или A1, а выключается командой  K10 или A0. Если после команды включения указано двузначное число, то канал включится на указанное время в минутах, например команды K1130 или A130 включат канал на 30 минут. Если в установках системы параметр «ТК1:» не равен нулю, то команды K11 или A1 включат канал также по таймеру на время в минутах, указанное в параметре «ТК1» (см. п.п. 6.1, 6.11).

2 канал (K2.Otopitel). Данный канал предназначен для управления дополнительными устройствами через выход 7 модуля (см. п. 3.3 п.п. 12 ), и включается командой K21 или O1, а выключается командой  K20 или O0. Если после команды включения указано двузначное число, то канал включится на указанное время в минутах, например команды K2120 или O120 включат канал на 20 минут. Если в установках системы параметр «ТК2:» не равен нулю, то команды K21 или O1 включат канал также по таймеру на время в минутах, указанное в параметре «ТК2» (см. п.п. 6.1, 6.11).

3 канал (K3.Block). Данный канал предназначен для блокировки работы двигателя независимо от работы автозапуска, и включается командой K31 или B1, а выключается командой  K30 или B0. Если после команды включения указано двузначное число, то канал включится на указанное время в минутах, например команды K3190 или B190 включат канал на 90 минут. Если в установках системы параметр «ТК3:» не равен нулю, то команды K31 или O1 включат канал также по таймеру на время в минутах, указанное в параметре «ТК3» (см. п.п. 6.1, 6.11). Включенное состояние данного канала (если не по таймеру) в отличии от других каналов сохраняется после сброса питания. 
5.3 Команда передачи USSD запроса 

Команда -<ussd> предназначена для получения информации о балансе счета, где <ussd> соответствующая USSD команда. Например -*100#. После данной команды система пришлет ответное SMS c информацией о балансе счета. 

6. SMS-команды индивидуальной настройки системы 

При первом включении система настроена по заводским установкам. Команды индивидуальной настройки позволяют изменять эти установки. Данные настроек хранятся в энергонезависимой памяти системы, и остаются без изменения при отключении питания. Ниже приведен перечень команд по настройке.

6.1 Команда запроса об установках системы – U
При получении данной команды, система отправляет SMS-сообщение с информацией об установках на основной номер пользователя. Вид SMS-сообщения с установленными заводскими параметрами, и кратким их описанием, представлены в Таблице 4. Ниже приведена подробная расшифровка каждой строки сообщения.

Строка 1 (USTANOVKI:) – показывает тип передаваемого системой сообщения. В данном случае – сообщение с информацией об установках системы.

Строка 2 (Tel: +79161234567) – показывает основной номер телефона пользователя системой. 
Строка 3 (-SMS Otvet) – первый символ  – или + соответственно показывает выключена или включена ответная отправка SMS о состоянии системы на командное SMS пользователя. 
Строка 4 (-SMS Priem) – первый символ – или + соответственно показывает выключена или включена ретрансляция на номер пользователя входящих SMS не с номера пользователя. 
Строка 5 (+BAT: 12,0V) – первый символ – или + соответственно показывает выключена или включена отправка SMS при снижении напряжения питания ниже указанного, в данном случае меньше 12,0 В.

Строка 6 (-Tmin: -20C / 00m) – первый символ – или + соответственно показывает выключена или включена отправка SMS при снижении температуры блока системы ниже указанной, в данном случае меньше -20 градусов С. После слэш указано время автовключения автозапуска в минутах при включенной отправки SMS. 
Строка 7 (-Tmax: +40C) – первый символ – или + соответственно показывает выключена или включена отправка SMS при превышении температуры блока системы указанной, в данном случае выше +40 градусов С.

Строка 8 (Tcorr(-): 4) – показывает отрицательную величину в градусах коррекции измеренной температуры. В данном случае -4 градуса С.
Строки 9, 10, 11 (-S1.Status:, -S2.Dvig:, -S3.Zazhig:) – первый символ – или + соответственно показывает выключена или включена отправка SMS при изменении статуса на соответствующем входном канале. Если первый символ + (отправка SMS включена), то после двоеточия символы ->0 означают о фиксировании перехода с активного в пассивный статус, а символы ->1 о фиксировании перехода с пассивного в активный статус (например: +S1.Status: ->0 ->1.) 

Строки 12, 13, 14 (TK1: 30m, TK2: 00m, TK3: 00m) – показывают значения таймеров в минутах по умолчанию для соответствующих каналов. Если значение равно 00m, то таймер по умолчанию выключен. 

Таблица 4. Вид SMS-сообщения с заводскими установками

	№ строки SMS-сообщения
	Вид SMS-сообщения по строкам
	Краткое описание строки

	1
	USTANOVKI:
	Тип сообщения

	2
	Tel: +79161234567
	Телефон пользователя (После первого включения отсутствует)

	3
	-SMS Otvet
	Выключено(-) ответное SMS

	4
	+SMS Priem
	Включена(+) ретрансляция входящих SMS не от пользователя

	5
	+BAT: 12,0V
	Включена(+) отправка SMS при падении напряжения ниже 12,0 В 

	6
	-Tmin: -20 / 00m
	Выключена(-) отправка SMS при падении температуры ниже -20 градусов / сброшен таймер автовключения автозапуска

	7
	-Tmax: +40C
	Выключена(-) отправка SMS при превышении температуры +40 градусов 

	8
	Tcorr(-): 4
	Коррекция температуры на -4 градуса

	9
	-S1.Status: 
	Выключена(-) отправка SMS при изменении статуса на входном канале 1 (Status) 

	10
	-S2.Dvig: 
	Выключена(-) отправка SMS при изменении статуса на входном канале 2 (Dvig)

	11
	-S3.Zazhig: 
	Выключена(-) отправка SMS при изменении статуса на входном канале 3 (Zazhig)

	12
	TK1: 30m
	Таймер канала 1 (Autostart) по умолчанию включен на 30 минут

	13
	TK2: 00m
	Таймер канала 2 (Otopitel) по умолчанию выключен

	14
	TK3: 00m
	Таймер канала 3 (Block) по умолчанию выключен


6.2 Команда установки телефона пользователя (2-я строка установок)
Команда определяет основной номер телефона пользователя. Если SMS и звонки будут поступать с данного номера, то указание пароля необязательно. 
Формат команды: +xxxхxxxxxxx U, где ххххххххххх – номер телефона в международном формате. Допустимо не больше 20 цифр. 

Пример: +79161234567 U. Данная команда определяет основной номер пользователя +79161234567. 

6.3 Команда установки ответного SMS на командное SMS пользователя (3-я строка установок)
Команда определяет будет ли автоматически отправляться ответное SMS о выполненных командах и состоянии системы на SMS команду пользователя. 

Формат команды: SO+ или SO-. Первая команда включает функцию, а вторая – выключает. 

6.4 Команда установки ретрансляции входящего SMS не от пользователя (4-я строка установок)
Команда определяет будет ли ретранслироваться пользователю входящее SMS, поступившее не с его номера телефона. 

Формат команды: SP+ или SP-. Первая команда включает функцию, а вторая – выключает. 

6.5 Команда установки отправки SMS при падении напряжения питания ниже указанного значения (5-я строка установок)
Команда определяет будет ли отправляться SMS пользователю при падении напряжения питания ниже указанного уровня. 

Формат команды: BATx или BATxUU,U  где вместо x указывается + если надо включить отправку SMS или  - если надо выключить отправку. А вместо UU,U значение порогового уровня напряжения. 

Пример: BAT+11,9. Данная команда включает отправку SMS при снижении питания ниже 11,9 В. 

6.6 Команда установки отправки SMS и включения автозапуска при падении температуры блока системы ниже указанного значения (6-я строка установок)
Команда определяет будет ли отправляться SMS пользователю при падении температуры блока ниже указанного уровня, а также будет ли включаться автоматически автозапуск если значение таймера по температуре не равно 00 (см. п. 6.7).

Формат команды: TMINx или TMINxyTT  где вместо x указывается + если надо включить отправку SMS с возможным автозапуском двигателя или  - если надо выключить отправку и автозапуск двигателя, вместо y знак значения температуры (- или +). А вместо TT значение минимальной температуры. 

Пример 1: TMIN-. Данная команда выключает отправку SMS и включение автозапуска при снижении температуры ниже установленного значения. 

Пример 2: TMIN+-25. Данная команда включает отправку SMS и включает автозапуск (если параметр TТ не равен 00 см. п. 6.7) при снижении температуры ниже установленного значения, и определяет это значение -25 градусов С.

6.7 Команда установки таймера работы автозапуска (Канал 1) при снижении температуры ниже минимальной (6-я строка установок)

Данная команда позволяет включить и установить время работы автозапуска при включенной отправке SMS при снижении температуры ниже минимальной (см. п.6.6).

Формат команды: TТmm  где вместо mm указывается значение таймера в минутах в диапазоне 00-99. Если указано значении 00, то таймер выключен и автозапуск включатся не будет. 

Пример 1: TТ00. Данная команда отключает автоматическое включение автозапуска при снижении температуры ниже минимальной.

Пример 2: TТ30. Данная команда устанавливает автоматическое включение автозапуска на 30 минут при снижении температуры ниже минимальной и включенном параметре TMIN (см. п. 6.6).

6.8 Команда установки отправки SMS при повышении температуры блока системы выше указанного значения (7-я строка установок)
Команда определяет будет ли отправляться SMS пользователю при повышении температуры блока выше указанного уровня. 

Формат команды: TMAХx или TMAХxyTT  где вместо x указывается + если надо включить отправку SMS или  - если надо выключить отправку, вместо y знак значения температуры (- или +). А вместо TT значение максимальной температуры. 

Пример 1: TMAX+. Данная команда включает отправку SMS при превышении температуры выше установленного значения. 

Пример 2: TMAX++45. Данная команда включает отправку SMS при превышении температуры выше установленного значения, и определяет это значение +45 градусов С. 

6.9 Команда установки значения коррекции температуры (8-я строка установок)
Команда определяет значение от 0 до 9 градусов со знаком минус для коррекции измеренной температуры блока системы. 

Формат команды: TCx  где вместо x указывается значение от 0 до 9 которое будет вычитаться из измеренного значения температуры. 

Пример: TС6. Данная команда определяет коррекцию измеренной температуры -6 градусов С. 

6.10 Команда установки отправки SMS при изменении статуса входных каналов (9-я, 10-я и 11-я строки установок)
Команда определяет будет ли отправляться SMS пользователю при установленном изменении статуса на входе соответствующего канала. 
Формат команды: SXy0z1  где вместо X указывается соответствующий номер входного канала 1 (Status), 2 (Dvig) или 3 (Zazhig). Вместо y  указывается + если надо включить отправку SMS или  - если надо выключить отправку при изменении с активного в пассивный статус канала. Вместо  z  указывается + если надо включить отправку SMS или  - если надо выключить отправку при изменении с пассивного в активный статус канала. Включенная отправка SMS пользователю по изменению состояния на каналах S2.Dvig и S3.Zazhig возможна только в режиме автозапуска, то есть при активном состоянии входного канала S1.Status.
Пример 1: S1+0-1. Данная команда для входного канала 1 (Status) включает отправку SMS при изменении с активного в пассивный статус канала, и отключает отправку SMS при изменении с пассивного в активный. 

Пример 2: S2-0-1. Данная команда для входного канала 2 (Dvig) отключает отправку SMS при любом изменении статуса канала в режиме автозапуска. 

Пример 3: S3+1. Данная команда для входного канала 3 (Zazhig) включает отправку SMS при изменении с пассивного в активный статус канала в режиме автозапуска . 

6.11 Команда установки значений таймеров каналов по умолчанию (12-я, 13-я и 14-я строки установок)
Команда определяет значение таймера соответствующего канала по умолчанию в минутах. 

Формат команды: TKXmm  где вместо X указывается номер канала 1, 2 или 3. Вместо mm указывается значение таймера в минутах в диапазоне 00-99. Если указано значении 00, то соответствующий таймер выключен. 

Пример 1: TK100. Данная команда отключает таймер канала 1 по умолчанию. 

Пример 2: TK230. Данная команда устанавливает значение 30 минут для таймера канала 2 по умолчанию. 

6.12 Команда изменения пароля системы

Данная команда позволяет изменить пароль системы.

Формат команды: P-<пароль>-<пароль>, где после знаков тире вводится новый пароль из 4-х цифр. 

 Пример: P-2356-2356. Данная команда определяет новый пароль системы - 2356.
6.13 Команды сброса системы

Данные команды переводят систему в состояние первоначального включения с установленными установками, или с заводскими установками (см. Таблицу 3).

Формат команды: R - сброс без изменения установок, RR – сброс с установкой заводских параметров (пароль устанавливается 0000, а номер телефона пользователя не изменяется).

7. Полезные советы и рекомендации

Желательно приобретать SIM-карту для системы такого же оператора сотовой связи, как и у пользователя системы. Это обеспечит более быструю и надежную доставку SMS-сообщений и телефонных соединений, а также при этом появится возможность объединение счетов, и выбор более экономичных тарифов. 

Некоторые операторы сотовой связи предоставляют абонентам услугу определения местонахождения абонента по расположению базовых станций. Воспользовавшись такой услугой, Вы сможете с точностью от 100 до 1000 метров определять местонахождение системы (автомобиля).

8. Комплект поставки
- Модуль CAN-ASB-T+ 

1 шт.

- Соединительный жгут проводов
1 шт.

- Настоящее техническое описание
1 шт.

9. Технические характеристики

	Напряжение питания
	7 - 18 В

	Ток потребления в режиме GSM-приема/передачи и активном состоянии CAN-шины
	не более 120 мА

	Ток потребления в дежурном режиме GSM-модуля, пассивном состоянии CAN-шины и отсутствии нагрузки на выводе 18
	не более 12 мА

	Ток нагрузки выходного канала (выводы 3,6,7,8,16,17,18)
	не более 500 мА

	Допустимое напряжение на входных каналах (выводы  4,5,13,14,15)
	0 - 18 В

	Минимальный входной ток на входах (выводы  4,5,13,14,15)
	не менее 1,5 мА

	Стандарт сотовой связи
	2G

	Количество команд в одном SMS-сообщении
	до 9

	Количество событий/причин для передачи системой SMS 
	10

	Температурный диапазон
	от -40 до +85 ОС

	Габариты блока ДхШхВ / Вес блока
	115х80х30 мм / 170г


10. Краткий справочник примеров команд *
	№
	Пример команды
	Описание действия команды

	К о м а н д ы      у п р а в л е н и я

	1
	A130 
	Включить автозапуск (канал 1 Autostart) на 30 минут

	2
	A0
	Выключить автозапуск (канал 1 Autostart)

	3
	O140
	Включить выход 7 (контакт 3) (канал 2 Otopitel) на 40 минут

	4
	O0
	Выключить выход 7 (контакт 3) (канал 2 Otopitel)

	5
	B1
	Заблокировать (заглушить) двигатель (канал 3 Block)

	6
	B0
	Разблокировать двигатель (канал 3 Block)

	7
	-*100# 
	Запросить баланс счета

	8
	. (в конце строки)
	Запрос контрольного SMS

	К о м а н д ы     н а с т р о й к и

	9
	U
	Запрос SMS об установках системы

	10
	+79103222332 U
	Установить номер пользователя +79103222332

	11
	SO+
	Включить ответное SMS на SMS-команду пользователя

	12
	SP-
	Выключить ретрансляцию входящих SMS не от пользователя 

	13
	BAT+12,0
	Включить отправку SMS при снижении напряжения питания ниже 12,0 В.

	14
	TMIN+-30
	Включить отправку SMS и возможно автозапуск (если параметр TТ не равен 00 см. строку 15) при снижении температуры ниже -30 градусов С. 

	15
	TТ30
	Установить таймер включения автозапуска при снижении пороговой температуры на 30 минут (см. строку 14)

	16
	TMAX++40
	Включить отправку SMS при увеличении температуры выше +40 градусов С.

	17
	TC5
	Определить коррекцию температуры -5 градусов C.

	18
	S1-0+1
	Выключить отправку SMS при изменении с активного на пассивный статус канала 1 (Status) и включить при переходе с пассивного в активный.

	19
	S2-0-1
	Выключить отправку SMS при любом изменении статуса канала 2 (Dvig) в режиме автозапуска.

	20
	S3+0+1
	Включить отправку SMS при любом изменении статуса канала 3 (Zazhig) в режиме автозапуска.

	21
	P-1234-1234
	Определить новый пароль системы 1234.

	22
	R
	Сброс без изменения настроек

	23
	RR
	Сброс с установкой заводских настроек.


* Если команда отправляется не с основного номера пользователя, то перед ней необходимо набрать пароль (4 цифры) и пробел.
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Консультацию и техническую поддержку можно получить

по тел. +7 (916) 691-68-87 по рабочим дням с 10 до 19 часов, или по e-mail: aiv4@yandex.ru
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