[image: image10.jpg]



Модуль дистанционного запуска двигателя 
для а/м BMW X1 (E84), X5 (E70), X6 (E71), 
1 (E82,E87), 3 (E90-E93), 5 (E60/E61) >2007, 6(E64) >2007,
MINI Cooper (R55)
IS-ASB
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ




(арт. 25030501)
www.agtcompany.ru
1. Назначение
Модуль дистанционного запуска двигателя IS-ASB (далее модуль) предназначен для осуществления дистанционного запуска и прогрева двигателя и салона а/м BMW X1(E84), X5(E70), X6(E71), 1(E87), 3(E90-E93), 5(E60/E61), 6(E64), MINI Cooper(R55) от дополнительно установленных систем (сигнализаций, GSM-модулей, дистанционного радиоуправления и др.). 
2. Выводы модуля, установка и подключение

Модуль имеет 14-ти контактный разъем типа MINI-FIT, содержащий следующие группы выводов:

питание - 2 вывода; управление запуском двигателя – 5 выводов-входов : запуск/глушение двигателя по положительному или отрицательному импульсу/уровню сигнала, внешнее управление включением стартера по положительному или отрацательному уровню сигнала, аварийное глушение двигателя с запретом работы модуля по отрицательному уровню сигнала; анализ включенного зажигания – 1 вывод-вход положительной полярности;  запрет внешнего управления стартером – 1 вывод-вход отрицательной полярности (перемычка); разрешение контроля заведенного дыигателя по напряжению питания – 1 вывод-вход отрицательной полярности (перемычка);  педаль тормоза - 3 вывода для подключения к датчику педали тормоза. 
Также модуль имеет шлейфовый 14-ти контактный соединитель для подключения к блоку CAS, и штырьковый 14-ти контактный соединитель для подключения шлейфа от блока слота ключа и кнопки “START/STOP ENGINE”.
Внимание ! Для работы автоматического запуска двигателя, необходимо встраивание в модуль штатного ключа зажигания или прописанного чипа иммобилайзера (NXP PCF7936AS). В связи с этим, перед установкой системы, в случае необходимости, приобретите и запрограммируйте на дилерском сервисном центре дополнительный ключ (чип). 
Порядок установки и подключения :

1. Если в модуль будет встраиваться штатный радиобрелок, то подготовьте его следующим образом. Согласно инструкции по эксплуатации а/м вытащите из ключа-брелока 1 ключ-вставку 2. Если встраиваемый в модуль брелок поддерживает в а/м систему «свободные руки», то необходимо отключить элемент питания. Для этого с помощью острого предмета отщелкните крышку батарейного отсека 3 и выньте батарейку 4. Защелкните крышку на место.
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2. Снимите блок CAS, и отсоедините от него разъем со шлейфом «B».
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3. Разберите блок модуля, открутив четыре винта. Вставьте разъем блока CAS «B» в разъем модуля, расположенный над катушкой считывателя ключа как показано ниже (красный провод шлейфа должен быть на 1 контакте, ближе к центру платы). Аналогичный разъем на шлейфе, выходящем из модуля вставьте в блок CAS. Вставьте ключ-брелок в рамку считывателя иммобилайзера модуля и закрепите его на плате с помощью пластиковой стяжки как показано на фото ниже. Если используется чип, закрепите его с помощью изоленты внизу верхней части рамки считывателя перпендикулярно рамке. Соберите модуль.
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                                                Ориентация чипа 

                                             относительно рамки

4. Скоммутируйте провода 14-ти контактного разъема модуля с проводами разъемов «A» и датчика педали тормоза, а также с устанавливаемым дополнительным оборудованием согласно схемы и таблицы подключения (Рис.1-3,    Таб.1).

5. Установите блок CAS на место.

6. Вставьте 14-ти контактный соединитель в модуль автозапуска, и закрепите его с помощью двусторонней липкой ленты в скрытном и влагозащищенном месте.

7. Проверьте работу системы в целом.
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Рис. 1. Схема подключения модуля  IS-ASB
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Рис. 2. Место подключения к датчику педали тормоза
Таблица 1. Назначение и подключение выводов модуля:
	Назначение (полярность)
	№ контакта
	Цвет провода
	Подключение (Функция)

	питание «+12В»
	8
	красный
	к красному/синему проводу (№ 34) блока CAS а/м

	питание «земля»
	1
	коричневый
	к коричневому проводу (№ 12) блока CAS а/м

	вход 1 (+) 
	9
	фиолетовый
	Запуск/глушение двигателя по положительному импульсу/уровню

	вход 2 (-)
	2
	серый
	Запуск/глушение двигателя по отрицательному импульсу/уровню

	вход 3 (+)
	10
	зеленый
	Включение стартера

	вход 4 (-)
	3
	синий
	Включение стартера

	вход 5 (-)
	4
	черный
	Запрет работы автозапуска

	вход 6 (+)
	11
	оранжевый
	к зеленому/красному проводу (№ 19) блока CAS а/м (анализ зажигания)

	вход 7 (-)
	14
	серый
	Запрет внешнего управления стартером от входов 3 и 4 (перемычка)

	вход 8 (-)
	5
	серый
	Разрешение контроля заведенного двигателя по напряжению (перемычка)

	«земля» перемычек
	7
	серый
	«земля» перемычек (соединена с 1 контактом)

	педаль тормоза (NO)
	12
	белый
	к коричневому/серому проводу (№ 32) блока CAS а/м

	педаль тормоза (NC) 
	13
	желтый/зеленый
	к синему/красному проводу к датчику педали тормоза а/м

	педаль тормоза (COM) 
	6
	желтый
	к синему/красному проводу от датчика педали тормоза а/м
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Рис. 3. Цоколевка разъема «А» блока CAS
3. Работа модуля

3.1 Запуск двигателя

В модуле предусмотрено четыре возможных способа запуска двигателя.

1. Подача положительного постоянного потенциала (+12В) на вход 1.

2. Подача положительного импульса (+12В) длительностью 0.3-3 сек. на вход 1.

3. Подача отрицательного постоянного потенциала (0 В) на вход 2.

4. Подача отрицательного импульса (0В) длительностью 0.3-3 сек. на вход 2.

Запуск двигателя по вышеперечисленным вариантам осуществляется при соблюдении следующих условий :
· Не включено зажигание.

· Не активен вход запрета работы автозапуска (Вход 5).

 При наступлении одного из 4-х вариантов запуска двигателя и соблюдении вышеперечисленных условий, модуль автозапуска выполняет следующие действия :

· Включается реле рамки опознования ключа (чипа). Идет опознавание ключа. Данный процесс может занимать от 4-х до 25 секунд.
· Включается зажигание. Если зажигание не будет включено, выключится реле рамки ключа,  процедура автозапуска будет завершена, и дальнейшие действия выполнятся не будут.
· Через 1 секунду включается реле тормоза.

· Если установлена перемычка 7 и 14 контактов, через 1 секунду имитируется нажатие кнопки «START/STOP Engine» и выдерживается пауза до включения стартера максимально 15 секунд. Если перемычка не установлена, имитация нажатия кнопки «START/STOP Engine» для включения стартера должна быть организована активированием внешнего входа 3 или 4 в течении 15 секунд. 
· Осуществляется пуск двигателя.
· Если установлена перемычка 7 и 5 контактов: Будет анализироваться заведенный двигатель если напряжение питания превысит 13,2 В. В данном случае пуск будет считаться успешным после чего выключится реле тормоза. В противном случае (напряжение меньше 13,2 В) по истечении 15 секундной задержки включения стартера, выключится реле тормоза и выключится зажигание. И затем отключится реле рамки опознования ключа и процедура запуска будет завершена.
· Если не установлена перемычка 7 и 5 контактов: Заведенный двигатель анализароваться не будет. В данном случае независимо от запуска двигателя после 15 секундной задержки включения стартера отключится реле тормоза и зажигание останется включенным.         
3.2 Работа и глушение двигателя

Двигатель, заведенный модулем по одному из 4-х способов, описанных выше, будет работать до появления следующих событий:
1. Нажата штатная кнопка «START/STOP Engine».
2. Активен вход запрета работы автозапуска (Вход 5).
3. Отключен положительный потенциал (+12В) на Входе 1, если двигатель запущен первым способом (п.п. 3.1).

4. Подан положительный потенциал (+12В) длительностью более 0.3 сек. на Вход 1, если двигатель запущен вторым способом (п.п. 3.1).

5. Отключен отрицательный потенциал (0В) на Входе 2, если двигатель запущен третьим способом (п.п. 3.1).

6. Подан отрицательный потенциал (0В) длительностью более 0.3 сек. на Вход 2, если двигатель запущен четвертым способом (п.п. 3.1).

7. С момента запуска двигателя прошло 30 минут, если двигатель запущен вторым или четвертым   способом.

При появлении вышеперечисленных событий, двигатель будет заглушен, кроме следующих случаев:
· Если двигатель запущен по положительному Входу 1, и после запуска был подан отрицательный потенциал (0В) длительностью более 0.3 сек на Вход 2.

· Если двигатель запущен по отрицательному Входу 2, и после запуска был подан положительный  потенциал (+12В) длительностью более 0.3 сек на Вход 1.

В данных случаях произойдет перехват работы двигателя. Автозапуск завершит работу, но двигатель продолжит работу.

3.3 Функции входных каналов модуля

1. "Вход 1 – запуск/глушение двигателя по положительному импульсу/уровню" – вход для управления запуском и глушением двигателя от внешних устройств положительным потенциалом (см. п.п. 3.1 и 3.2).

2. "Вход 2 – запуск/глушение двигателя по отрицательному импульсу/уровню" – вход для управления запуском и глушением двигателя от внешних устройств отрицательным потенциалом (см. п.п. 3.1 и 3.2).

3. "Вход 3 – включение стартера по положительному уровню" – при активном состоянии входа более 0.3 сек и разорванной перемычке между 7 и 14 контактами происходит имитирование нажатия кнопки «START/STOP Engine» на время активного состояния входа для включения стартера в течении 15 секундной задержки после включения зажигания (см. п.п. 3.1).
4. "Вход 4 – включение стартера по отрицательному уровню" – при активном состоянии входа более 0.3 сек и разорванной перемычке между 7 и 14 контактами происходит имитирование нажатия кнопки «START/STOP Engine» на время активного состояния входа для включения стартера в течении 15 секундной задержки после включения зажигания (см. п.п. 3.1).
5. "Вход 5 – запрет работы автозапуска" – активное состояние входа запрещает запуск и работу двигателя от модуля.
6. "Вход 6 – анализ включенного зажигания" – активное состояние входа информирует модуль о включенном зажигании.
7. "Вход 7 – запрет внешнего управления стартером" – активное состояние входа (установлена перемычка между 7 и 14 контактами) запрещает внешнее управление стартером со входов 3 или  4. При этом управление стартером осуществляется логикой модуля (см. п.п. 3.1).
8. "Вход 8 – разрешение контроля заведенного двигателя по напряжению" – активное состояние входа (установлена перемычка между 7 и 5 контактами) разрешает определение заведенного двигателя по напряжению питания (см. п.п. 3.1). Если напряжение выше 13,2 В, двигатель считается заведенным.
4. Технические характеристики

	Напряжение питания
	9-18 В

	Ток потребления в активном состоянии работы модуля
	не более 100 мА

	Ток потребления в пассивном состоянии модуля
	не более 1 мА

	Минимальный входной ток на выводах  2,3,4,5,9,10,11,14
	не менее 1,5 мА

	Температурный диапазон
	от -40 до +85 ОС

	Габариты ДхВхШ
	120х36х70 мм


Внимание ! При использовании в качестве управления автозапуском отрицательного входного канала (Вход 2, вывод 2), и подключении его к выходному отрицательному каналу управляющей системы (сигнализация, GSM и др.), отрицательного уровня сигнала может быть не достаточно (более 1 В) для активирования автозапуска, особенно при отрицательных температурах ! Рекомендуется в данном случае применять реле для организации так называемого «жесткого минуса» на Входе 2 ! 

5. Комплект поставки
- Модуль IS-ASB
 

1 шт.

- Соединительный жгут проводов
1 шт.

- Настоящее техническое описание
1 шт.

Консультацию и техническую поддержку можно получить

по тел. +7 (916) 691-68-87 по рабочим дням с 10 до 19 часов, или по e-mail: aiv4@yandex.ru
ДЛЯ ЗАМЕТОК :
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