Адаптер активирования

работы штатного усилителя

на а/м VW со штатным головным устройством 

RNS 510, RCD 510, RCD310
 CAN-AMP
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
www.agtcompany.ru

1. Назначение

Адаптер активирования штатного усилителя CAN-AMP (далее адаптер) позволяет управлять включением/выключением штатного усилителя при установке на а/м нештатного мультимедийного оборудования. 

2. Выводы модуля, установка и подключение

Адаптер имеет 20-ти контактный разъем типа MINI-FIT, содержащий следующие группы выводов:

питание - 2 вывода; CAN-шина головного устройства - 2 вывода; сигнал активирования (включения) штатного усилителя – 1 вывод-вход положительной полярности (+12В). 

Подключение модуля производится к штатному разъему магнитолы согласно рисунку 1. 
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Рис. 1. Схема подключения модуля 

При подаче +12 В на вход включения усилителя (8 контакт) через 2-3 секунды включается усилитель.
При пропадании +12 В на входе (8 контакт) – усилитель выключится сразу.
3. Технические характеристики

	Напряжение питания
	9-18 В

	Ток потребления в активном состоянии CAN-шины
	не более 30 мА

	Ток потребления в пассивном состоянии CAN-шины
	не более 1 мА

	Напряжение активирования усилителя на выводе 8
	5-18 В

	Температурный диапазон
	от -40 до +85 ОС

	Габариты ДхВхШ
	72х58х22 мм


4. Комплект поставки

- Модуль CAN-AMP

1 шт.

- Соединительный жгут проводов
1 шт.

- Настоящее техническое описание
1 шт.
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