Модуль включения климат-контроля 

CAN-CLIM
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Pazbem moayna CAN-CLIM





ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Поддерживаемые автомобили :

VW : Touareg (2003/2006 м.г.) / Phaeton (2001 м.г.) / T5 (2003 м.г.) /  Passat B6/СС (2005 м.г.) /

 Golf V (2004 м.г.) / Touran (2003 м.г.) / Jetta (2005 м.г.) / Eos (2006 м.г.) / Polo Sedan (2010 м.г.)
AUDI: A4 (2008 м.г.) / A5 (2008 м.г.) / A6 (2004 м.г.) / A8 (2003 м.г.) / Q5 (2008 м.г.) / Q7 (2006 м.г.)
 SKODA SuperB (2008 м.г.)
BMW X5(E70), X6(E71)
www.agtcompany.ru
1. Назначение
Модуль включения климат-контроля CAN-CLIM (далее модуль) позволяет автономно включать блок климат-контроля для обогрева салона при использовании на а/м не штатного автономного подогревателя (WEBASTO и др.).

Данный модуль может применятся на следующих а/м:

· VW : Touareg (2003 м.г.), Phaeton (2001 м.г.), T5 (2003 м.г.);

· VW : Passat B6/СС (2005 м.г.), Golf V (2004 м.г.), Touran (2003 м.г.), Jetta (2005 м.г.), Eos (2006 м.г.), Polo Sedan (2010 м.г.);

· AUDI : A4 (2008 м.г.) / A5 (2008 м.г.) / A6 (2004 м.г.) / A8 (2003 м.г.) / Q5 (2008 м.г.) / Q7 (2006 м.г.)
· SKODA SuperB (2008 м.г.)
· BMW X5(E70), X6(E71)
2. Выводы модуля, установка и подключение

Адаптер имеет 20-ти контактный разъем типа MINI-FIT, содержащий следующие группы выводов:

питание - 2 вывода; CAN-шина блока климат-контроля - 2 вывода; CAN-шина а/м - 2 вывода; управление модулем – 1 вывод-вход положительной полярности для включения блока климат-контроля. 

Подключение модуля осуществляется к проводам разъемов блока климат-контроля согласно схем подключения (Рис. 1, Рис. 2, Рис. 3, Рис. 4, Рис. 5, Рис. 6).
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Рис. 1. Схема подключения модуля на а/м VW  Passat B6/СС, Golf V, Touran, Jetta,  Eos.
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Рис. 2. Схема подключения модуля на а/м VW Touareg, T5.
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Рис. 3. Схема подключения модуля на а/м AUDI Q7.
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Рис. 4. Схема подключения модуля на а/м AUDI A4,A5,Q5.
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Рис. 5. Схема подключения модуля на а/м BMW.
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Рис. 6. Схема подключения модуля на а/м VW Polo Sedan.

3. Технические характеристики

	Напряжение питания
	9-18 В

	Ток потребления в активном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах
	не более 30 мА

	Ток потребления в пассивном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах
	не более 1 мА

	Температурный диапазон
	от -40 до +85 ОС

	Габариты ДхВхШ
	72х58х28 мм


4. Комплект поставки

- Модуль CAN-CLIM

1 шт.

- Соединительный жгут проводов
1 шт.

- Настоящее техническое описание
1 шт.

Консультацию и техническую поддержку можно получить

по e-mail: aiv4@yandex.ru
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