Модуль активации сидений от а/м MERCEDES BENZ (215, 230 кузова)  

CAN-SIT-215/230
[image: image3.png]Sl 2019 1817 16 15 14 13 12 T1 |
10 o 8 7 B6l5/4l3i2





ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
www.agtcompany.ru
1. Назначение

Модуль активации сидений от а/м MERCEDES BENZ (215, 230 кузова) CAN-SIT-215/230 предназначен для активирования работы данных сидений при установке их на другие автомобили.
2. Выводы модуля, установка и подключение

Адаптер имеет 20-ти контактный разъем типа MINI-FIT, содержащий следующие группы выводов:

питание - 2 вывода; CAN-шина блоков сидений - 2 вывода; ACC  -  вывод-вход +12В – активирование работы сидений и включение подсветки кнопок управления сидениями. 

Подключение модуля производится согласно рисункам 1 и 2. 
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Рис. 1. Схема подключения модуля 

[image: image1.jpg]



Рис. 2. Цоколевка модуля 

3. Технические характеристики

	Напряжение питания
	9-18 В

	Ток потребления в активном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах
	не более 30 мА

	Ток потребления в пассивном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах
	не более 1 мА

	Температурный диапазон
	от -40 до +85 ОС

	Габариты ДхВхШ
	72х58х28 мм


4. Комплект поставки

- Модуль CAN-SIT-215/230

1 шт.

- Соединительный жгут проводов
1 шт.

Консультацию и техническую поддержку можно получить

по e-mail: aiy4@yandex.ru
ДЛЯ ЗАМЕТОК :
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